岳县环评﹝2023﹞23号

关于湖南梦密合新材料有限公司年加工35000m2密封垫片项目环境影响报告表的批复

湖南梦密合新材料有限公司：

你公司报送的《年加工35000m2密封垫片项目环境影响报告表》及报批申请书、岳阳市岳阳县生态环境事务中心《湖南梦密合新材料有限公司年加工35000m2密封垫片项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2023〕9号）已收悉。经研究，批复如下：

一、湖南梦密合新材料有限公司拟投资18000万元在新墙镇水库村钟家组，租赁岳阳县德欧工程机械有限公司闲置的厂房1700m2，建设“年加工35000m2密封垫片项目”。以丁腈橡胶、稀释剂、铁片为原料，经胶浆制备、上胶、干燥、发泡、包装等工序生产密封垫片，年使用2吨有机溶剂。根据湖南创佳环保有限公司编制的建设项目环境影响报告表的基本内容、结论和岳阳市岳阳县生态环境事务中心《湖南梦密合新材料有限公司年加工35000m2密封垫片项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2023〕9号），我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目运营过程中必须全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施，并着重做好以下环保工作：

1.落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则设计、建设项目区域内的雨水及污水管网。生活废水依托岳阳县德欧工程机械有限公司现有的化粪池预处理达到岳阳县新墙镇生活污水处理厂接纳标准后排入纳污管网，进入岳阳县新墙镇生活污水处理厂集中处理。

2. 落实废气污染防治措施。搅拌、干燥、发泡等工序采取密闭措施，上胶工序产生废气通过集气罩收集，有机废气引入一套“吸附-脱附-冷凝”装置处理后通过15m的排气筒（DA001）排放，二甲苯、总挥发性有机物参照执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表1汽车制造（乘用车）排放浓度限值。

加强无组织废气污染防治。厂界无组织排放非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表3中浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建标准值。

3.落实噪声污染防治措施。合理布局、选用低噪声设备；对搅拌罐、上胶机、空压机、引风机等高噪声设备采取消声、减振、密封等措施；加强对设备的维护和保养；项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、贮存、处理和处置，建立健全固体废物登记管理台账。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中要求规范设置危险废物暂存间，废润滑油、废活性炭等危险废物按类分区暂存，定期交由有资质单位处置并严格执行转移联单制度；按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求规范设置一般固体废物暂存间，废包装袋和废稀释剂桶由原料供应厂家东莞市新都化工有限公司进行回收处理；生活垃圾委托环卫部门统一处理。

5.强化风险防范措施。加强厂区现场管理，设专门的环保机构及人员，加强各类生产设备的检修、保养及人员培训，落实报告表中提出的各项风险防范措施，储备相关应急物资并组织应急演练，确保周边环境安全。

6. 主要污染物总量控制。挥发性有机污染物≤1.2吨/年。

三、依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展建设活动。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目投产前办理排污许可手续。

经办人：许 峰 2023年10月8日

|  |
| --- |
| 抄送：新墙镇人民政府，湖南创佳环保有限公司 |