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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产4万吨电池负极材料前驱体项目

	项目代码
	2603-430621-04-05-469009

	建设单位联系人
	李**
	联系方式
	138****5398

	建设地点
	湖南省岳阳市岳阳县荣家湾街道高新技术产业开发区建材片区建工路2号

	地理坐标
	中心经度E113.223562°，中心纬度N29.071087°

	国民经济

行业类别
	C3091 石墨及碳素制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业中—石墨及其他非金属矿物制品制造309 中“其他”

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	岳阳县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	110

	环保投资占比（%）
	2.2
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	8000

（租用厂房）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“表1 专项评价设置原则表”，本项目专项设置具体判定情况如下表所示。

表1-1  专项评价设置原则表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目造粒工序废气排放涉及苯并[a]芘，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标（新桥八组）

是
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目无工业废水排放
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目有毒有害和易燃易爆危险物质的存储量均不超过临界量
否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及向河道取水

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及向海排放污染物

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。

根据上表可知，本项目应设置大气专项评价。

	规划情况
	规划名称：《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》

审批机关：岳阳县人民政府

审批文件名称及文号：《岳阳县人民政府关于同意实施〈岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020—2030年）〉的批复》（岳县政函【2020】141号）

	规划环境影响

评价情况
	文件名称：《岳阳县工业集中区环境影响报告书》

召集审查机关：湖南省环境保护厅

审查文件名称及文号：《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）

文件名称：《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》

召集审查机关：湖南省环境保护厅

审查文件名称及文号：《关于岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书的审查意见》（湘环评[2014]127号）

文件名称：《岳阳高新技术产业园环境影响跟踪评价报告书》
召集审查机关：湖南省环境保护厅

审查文件名称及文号：《关于湖南岳阳高新技术产业园环境影响跟踪评价的工作意见》（湘环评〔2020〕4号）
文件名称：《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》

召集审查机关：湖南省生态环境厅

审查文件名称及文号：关于《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2021]40号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与岳阳高新技术产业园规划相符性分析

按照《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省省级及以上产业园区目录>的通知》（湘政办函[2014]66号）、《关于印发<2016年全省产业园区主导产业指导目录（修订）>的通知》（湘园区[2016]4号）、《中国开发区审核公告目录》（2018年版）等规划依据要求，岳阳高新技术产业园区组织编制了《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》（以下简称产业发展规划），该规划已通过岳阳县人民政府审批（岳县政函【2020】141号）。根据产业发展规划的有关内容，岳阳高新技术产业园区产业定位设为“三主”+“二辅”，具体如下：三大优势主导产业：生物医药产业、机械制造产业、新材料产业；两大辅助产业：电子信息产业、物流产业。

项目属于C3091 石墨及碳素制品制造，产品用于锂电池负极材料，根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》（国务院第五次全国经济普查领导小组办公室2023年12月12日印发），该目录将工业战略性新兴产业划分为九大类，分别为新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备。本项目类属目录“3.新材料产业”中“3.4.5.3新能源材料制造”。可知，本项目类属新材料产业，与岳阳高新技术产业园区产业定位相符。
2、规划环境影响评价符合性分析

（1）与园区规划环评审查意见（湘环评函﹝2021﹞40号）相符性分析

表1-2  与园区规划环评审查意见符合性分析

序号

湘环评函﹝2021﹞40号

项目情况

符合性

1

严格依规开发，优化空间功能布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管控要求融入园区规划实施全过程，园区规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设。从环境相容性的角度优化区域功能布局，主产业片区西部紧邻县城的生物医药产业区应严格限制气型污染为主的企业入驻，并对于已有的兰塘村安置区、惠民小区等集中居住区周边工业企业气型污染予以重点控制。园区应严格边界管控，控制发展规模，严守《长江保护法》《长江经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。

本项目为新建项目，位于岳阳高新技术产业园洪山洞片区内，不属于废气、废水、噪声排放量大的污染企业，不违反洪山洞片区准入条件相关规定。

符合

2

严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和环境准入负面清单，园区医药产业定位应以现有产业的配套和延伸为主，限制新引进排水大的项目并严格执行环境准入清单中所设置的产业排水限制要求。

本项目符合园区“三线一单”环境准入要求及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。符合园区用地规划及产业定位，本项目不属于两高项目，不属于废气、废水、噪声排放量大的污染企业，环评完成后按要求办理排污许可证，并满足其管控要求。

符合
3

落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。岳阳高新技术产业园区污水处理厂出水应严格执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准 （DB43T 1546-2018）》一级标准、其余未包含指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，在东洞庭湖水质达到《地表水环境质量标准》中I类标准（湖、库标准）之前，岳阳高新技术产业园区污水处理厂原则上维持1万m/d 处理规模。严格限制入园企业的总磷排放浓度，园区污水处理厂进水总磷浓度应控制在 6.5mg/L 以下以确保污水处理厂的除磷效果。加快入河排污口前端人工湿地的建设，人工湿地应能完全接纳岳阳县县城生活污水处理厂和园区污水处理厂的尾水，并按照相关技术规范要求设计、施工和运行维护，保障人工湿地对总磷等污染物的去除效果。园区应推进清洁能源改造并完善污染防控措施。加强对重点排放企业的监管，加强对 VOCs排放的治理，采取有效措施减少污染物排放总量。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成环境保护竣工验收工作，推动涉及 VOCs 排放的主要企业完成清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。

企业实施雨污分流。污水接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理。雨水经雨水管网收集后最终排入新墙河。
符合

4

完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区周边环境质量的跟踪监测，通过监测数据，检验人工湿地对水污染物的净化处理效果，以优化污水处理厂及人工湿地的运行，促进新墙河和洞庭湖水环境质量的改善。

本项目运营后，将按相关要求制订监测计划，并按计划落实日常监测。

符合
5

强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作，推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力。重点做好生物医药企业的环境风险防控。

本项目投入运营后，将按要求编制突发环境事件应急预案，并与园区应急预案联动。

符合

6

做好周边控规，落实拆迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题园区管委会与地方政府应共同做好控规，主产业片区东南部的生物医药产业区周边不新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区，对于项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。

根据工程分析，项目运营期按要求落实各项污染防治措施后，各类污染物经合理处理处置，废水、废气、噪声能做到达标排放。

符合

7

做好园区建设期生态保护。园区开发建设过程中尽可能保留自然山体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。

本次评价已针对项目施工期提出相关污染防治措施，在建设单位充分落实本报告中提出的各项防治措施后，项目施工期对周边环境影响较小。

符合

综上所述，本项目符合园区规划环评审查意见中的相关规定。

（2）与规划环评产业定位符合性分析
本项目位于岳阳高新技术产业园区，属于洪山洞片区。根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》中规定的园区环境准入清单，项目与主产业片区内现行环境准入负面清单相符性如下：

表1-3  环境准入行业正面清单

片区

行业类别

本项目符合性
主区

主导产业：

①生物医药产业：C27医药制造业。②机械制造产业：C34通用设备制造业；C35专用设备制造业；C367汽车零部件及配件制造；C38电气机械和器材制造业；C39计算机、通信和其他电子设备制造业；C40仪器仪表制造业。③新材料产业：C308耐火材料制品制造；C283生物基材料制造；C331结构性金属制品制造。

辅助产业：

①电子信息产业：I63电信、广播电视和卫星传输服务，I65软件和信息技术服务业。②物流产业：G59装卸搬运和仓储业（C594危险品仓储除外）。

/

洪山

洞片

区
主导产业：①新材料产业：C307陶瓷制品制造；C308耐火材料制品制造；C331结构性金属制品制造。

符合：本项目选址位于洪山洞片区。项目属于C3091 石墨及碳素制品制造，产品用于电池负极材料，类属新材料产业.。

表1-4  环境准入行业负面清单

片区

类别

行业

备注
洪山洞片区

禁止类

主导产业：

新材料产业中以排放重金属和持久性有机污染物为主要特征污染物的企业。

本项目不属于左侧所提到的禁止类、限制类企业，属于允许类。
规划的主导产业以外：

《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中：农、林、牧、渔业；选矿业；皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业；石油、煤炭及其他燃料加工业（煤制合成气生产、生物质燃料加工除外）；橡胶和塑料制品业中再生橡胶制造；黑色金属冶炼；有色金属冶炼；平板玻璃制造业；以危险废物为原料的废弃资源综合利用业；造纸和纸制品制造业中纸浆制造业；纺织业中涉及染整工艺的纺织业；其余废气和废水中以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要特征污染物的行业。国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品；不符合行业准入条件的项目。

限制类

《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中：农副食品加工业中牲畜屠宰，禽类屠宰；木材加工中胶合板制造业；其他生产规模不符合产业政策的项目；国家产业政策规定的限制项目。

（3）与规划环评环境准入工艺和产品负面清单符合性分析

项目与《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》主产业片区内现行环境准入负面清单相符性分析如下：

表1-5  环境准入工艺和产品负面清单相符性分析表
片区

类别
行业
工艺
备注
洪山洞片区
禁止类
新材料
《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类和限制类中建材生产线、工艺和装置
本项目不属于且不涉及《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类和限制类的生产线、工艺和设备

其他
其他属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类和限制类工艺和设备
限制类
新材料
《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中（十二、建材）的利用不低于2000吨/日（含）新型干法水泥窑或不低于6000万块/年（含）新型烧结砖瓦生产线协同处置废弃物，水泥窑协同处置垃圾焚烧飞灰使用水洗工艺脱盐预处理


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C3091 石墨及碳素制品制造，根据查阅《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目行业不属于目录中的鼓励类、限制类及淘汰类产业，为允许类产业；同时，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批，本项目生产中拟使用的生产设备均不属于落后生产工艺装备名录范围内，本项目建设符合国家产业政策。

本项目已于2026年3月12日经岳阳县发展和改革局批准备案（项目编码：2603-430621-04-05-469009）。

因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。

2、选址合理性分析

（1）从区域发展的来看

项目位于岳阳高新技术产业园—洪山洞片区内，符合选址片区的产业布局和用地规划要求。

（2）从区域的基础设施建设来看

洪山洞片区内工业发展已颇具规模，工业园水、电、公路等基础配套设施建设基本齐全，废水接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理。
（3）从区域的环境现状来看

根据区域环境质量现状调查结果可知，本项目的实施对所在区域造成环境污染影响可以控制在较低的水平，外环境对本项目无明显制约因素。

（4）环境敏感性

本项目位于工业园区内，用地为二类工业用地，项目为C3091 石墨及碳素制品制造，编制环评报告表，不属于重污染企业，用地性质符合要求。同时项目周边临近企业为天乐公司，该公司主要生产干混砂浆，根据大气专项分析，本项目无需设置大气防护距离，与天乐公司不存在交叉污染影响。

项目租赁厂房属于湖南天乐环保建材有限公司《年产40万吨干混砂浆建设项目》已批未建成投产部分，年产40万吨干混砂浆建设项目于2021年10月取得环评批复（岳县环评﹝2021﹞11号），2023年6月完成了阶段性验收。根据阶段性验收报告，该项目由于片石破碎生产线未建，项目工艺由“外购片石在厂内加工成碎石进行后续生产”改为“采用外购碎石原料”，生产至今，项目一直采用外购碎石原料进行生产。本次租赁的厂房区域涵盖该碎石生产线区域，根据天乐公司反馈，该碎石生产线已无建设计划，故本项目的建设对原项目无影响。
综上所述，从岳阳高新技术产业园区域发展、区域的基础设施建设与区域环境容量、敏感目标分布等方面来看，本项目选址基本适宜。

3、项目与《市场准入负面清单（2025年版）》相符性

根据“国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2025年版）》的通知（发改体改规[2025]466号）”，禁止准入类共6项，涉及生态环境保护的3项，经查阅，本项目不属于《市场准入负面清单（2025 年版）》禁止准入类项目。因此，项目建设符合相关政策要求。
4、与“生态环境分区管控”相符性分析
根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2024年），岳阳高新技术产业园区环境管控单元概况及本项目与岳阳高新技术产业园区生态环境准入清单的管控要求符合性分析详见下表：

表1-5  与岳阳高新技术产业园区“生态环境分区管控”符合性一览表

单元管控编码：
单元名称
单元分类
单元面积（km2）
ZH43062120002

岳阳高新技术产业园区

重点管控单元
核准范围*：1.湘环评函

〔2021〕40号：9.16；2.湘发

改园区〔2022〕601号：7.2483。

管控维度
管控要求
项目情况
符合性
空间布局约束
（1.1）区块一、区块二（主产业片区）西部生物医药产业区严格限制气型污染为主的企业入驻，并对于已有集中居住区周边工业企业气型污染予以重点控制。

（1.2）限制在紧临区块三、区块四、区块五（洪山洞片区）东侧布置大气污染较重、工业噪声较大的企业；现状已建的企业需严格按照企业环评及环评批复的要求落实大气、噪声等各项污染物防治措施。

本项目位于区块五（洪山洞片区）西侧

符合
污染物排放管控

（2.1）废水

（2.1.1）高新区实施雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。

（2.1.2）区块一、区块二（主产业片区）废水经岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理达标后排入新墙河。
（2.1.3）区块三、区块四、区块五（洪山洞片区）废水经长湖乡污水处理厂处理达标后排入常家大屋河，最终汇入新墙河。

（2.1.4）严格限制入园企业的总磷排放浓度，确保污水处理厂的除磷效果。
本项目废水接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理。

符合

（2.2）废气：加快对挥发性有机物排放的治理，加强对重点排放企业的监管，采取有效措施减少污染物排放总量。

（2.2）本项目造粒废气通过两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭处理后通过23m排气筒（DA004）排放；符合管控要求

符合
（2.3）固体废弃物：建立高新区固废规范化管理体系，做好工业固体废物的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。

（2.4）高新区内相关行业污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。

（2.3）固体废弃物：本项目严格做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。

（2.4）本项目不属于《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》相关行业标准

符合

环境风险防控

（3.1）高新区各区块须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳高新技术产业园区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。

（3.2）高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。

（3.3）建设用地土壤风险防控：加强土壤污染源头防控，开展重点行业土壤污染防治，加强土壤污染重点监管单位环境管理，制定土壤污染隐患排查计划，落实土壤环境监督性监测任务。

（3.2）本项目会严格落实《岳阳县工业集中区突发环境事件应急预案》的相关要求

（3.3）本项目租赁厂房地面已全部硬化，没有土壤污染途径。

符合

资源开发效率要求

（4.1）能源：推动高新区能源系统整体优化和污染综合整治，鼓励工业企业、园区优先利用可再生能源。2025年区域综合能耗消费量预测当量值为596900吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.497吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在113500吨标煤。

（4.2）水资源

（4.2.1）强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。

（4.2.2）积极推行水循环梯级利用，推动现有企业和高新区开展绿色高质量升级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。

（4.2.3）2025年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，岳阳县用水总量控制在4.07亿立方米以内，2025年万元地区生产总值用水量比2020年下降21.53%，2025年万元工业增加值用水量比2020年下降12.65%。

（4.3）土地资源：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。省级园区工业用地固定资产支入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩。

（4.1）本项目使用天然气作为能源，用量较少，其他能耗主要为电能

（4.2）本项目不属于高耗水落后产能项目。

（4.3）项目租赁天乐公司现有空置厂房开展项目建设，不新增土地使用

符合

根据上表可知，本项目符合岳阳高新技术产业园区环境准入清单相关要求。

5、与《湖南省“两高”项目管理目录》的符合性分析
根据2021年12月24日湖南省发展和改革委员会印发的《湖南省“两高”项目管理目录》的通知，本项目与该文件相符性分析如下：

表1-6  湖南省“两高”项目管理目录
序号

行业

主要内容

涉及主要产品及工序

本项目

1

石化

原油加工及石油制品制造（2511）

炼油、乙烯

不涉及

2

化工

无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）

烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇

不涉及

3

煤化工

煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）

一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料

不涉及

4

焦化

炼焦（2521）

焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦

不涉及

5

钢铁

炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）

炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰

不涉及

6

建材

水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）

石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦

不涉及

水泥熟料、平板玻璃

不涉及

7

有色

铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）

铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼

不涉及

8

煤电

火力发电（4411）、热电联产（4412）

燃煤发电、燃煤热电联产

不涉及

9

涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目

本项目烘干工序采用天然气
综上分析，本项目不属于“两高”项目。

6、与《湖南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》相符性分析
本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 版）》符合性分析见下表。

表1-7  项目与《湖南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 版）》的相符性分析表

序号

文件中相关要求

项目情况

符合性分析

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035 年)》的过长江通道项目

项目不属于码头建设项目

相符

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所 建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家 紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。

本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，不涉及自然保护区的岸线和河段范围

相符

3

机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响

本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，不涉及自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道等

相符

4

禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出

本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，不涉及风景名胜区

相符

5

饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品

本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，不在饮用水保护区内。

相符

6

饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头

本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，不在饮用水保护区内。

相符

7

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目

本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片），不在水产种质资源保护区

相符

8

除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地；(二)截断湿地水源；(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；(六)引入外来物种；(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动

本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片），不新增用地，用地为工业用地，不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围

相符

9

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸 线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设。矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为

本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片），现有用地为工业用地，不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。

相符

10

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目位于岳阳高新技术产业园区-洪山洞片，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区

符合

11

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口

项目不新设、改设或扩大排污口

符合

12

禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自 然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外

项目不属于生产性捕捞项目

符合

13

禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外

项目不属于化工，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，距离长江46km，距离新墙河7.6km
符合

14

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行

本项目位于合规园区，不属于高污染企业
符合

15

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。

项目不属于石化、现代煤化工产业

符合

16

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落 后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依 法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换 要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

项目不属于产能过剩行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)、不属于高耗能高排放项目

符合

综上所述，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。

7、与《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》的通知（湘环发〔2025〕74号）相符性分析

表1-8  项目与湘环发〔2025〕74号相符性分析表
序号

文件中相关要求

项目情况

符合性分析

1

新改扩建“两高”项目和用煤项目应达到环保绩效A级要求，鼓励其他重点行业新改扩建项目按照环保绩效B级及以上要求建设。完善污染物排放倍量替代机制，不能稳定达标城市重点行业新改扩建项目实施主要污染物排放量倍量替代，所需替代量原则上在本市范围内统筹。
不属于两高项目，项目投运后将积极开展环保绩效评价，争取达到B级及以上。

本项目为C3091 石墨及碳素制品制造，不属于重点行业，无需实施倍量替代。
符合

2
支持汽修集中区域建设集中钣喷中心，逐步退出覆盖范围内小散汽修钣喷工序，鼓励每个县市区建成1家及以上汽修集中钣喷中心。全面推进水泥、燃煤锅炉等行业高质量超低排放改造，推动垃圾焚烧、生物质锅炉、砖瓦、化工、铸造、有色等行业深度治理改造，打造一批行业标杆企业。
本项目C3091 石墨及碳素制品制造，不属于小散汽修钣喷企业。不属于文件描述的重点行业
符合

3
推动低挥发性有机物（VOCs）含量原辅材料替代，鼓励将使用低VOCs原辅材料纳入绿色工厂评价体系。使用财政资金的室内地坪施工、室外构筑物防护、城市道路交通标志和其他公共建设项目应优先使用低VOCs含量涂料。工业涂装、包装印刷等行业新改扩建项目原则上应采用低（无）VOCs含量原辅材料。

项目不属于工业涂装、包装印刷行业。项目。项目用到的沥青常温无挥发，仅在造粒工序加热过程产生VOCs，且设置了有效的处理措施
符合

8、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》相符性分析

根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》中第三至第一十八条规定的禁止建设项目类型，经查阅，本项目均不属于文件中规定的禁止建设项目类型。因此，项目建设符合相关政策要求。

9、与《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则》的相符性分析
2023年12月5日，生态环境部办公厅发布了《关于印发集成电路制造、锂离子电池及相关电池材料制造、电解铝、水泥制造四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评【2023】18号），本项目与《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则》的相符性分析如下：

表1-9与《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则》的相符性
序号
文件要求

项目情况

相符性
1
项目应符合生态环境保护相关法律法规、法定规划，以及相关产业结构调整、区域及行业碳达峰碳中和目标、重点污染物总量控制等政策要求。
本项目位于经规划审批的工业园区内，项目属于C3091 石墨及碳素制品制造，符合园区产业定位。项目符合生态环境保护相关法律法规、法定规划，以及相关产业结构调整、区域及行业碳达峰碳中和目标、重点污染物总量控制等政策要求。
符合
2
项目选址应符合生态环境分区管控要求，不得位于法律法规明令禁止建设的区域，应避开生态保护红线。新建、扩建涉及正极材料前驱体和锂盐制造的建设项目（盐湖资源类锂盐制造项目除外）应布设在依法合规设立的产业园区内，符合园区规划及规划环境影响评价要求。
项目位于经规划审批的工业园区内，符合园区规划和产业布局，符合生态环境分区管控要求，不位于法律法规明令禁止建设的区域，不在生态红线内
符合
3
新建、改建、扩建项目应采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物控制等指标应达到行业先进水平。
本项目属于新建项目，采用了资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物控制等指标可达到行业先进水平
符合
4
项目应根据工程内容、原辅材料性质、工艺流程情况配备高效的除尘、脱硫、脱硝以及特征污染物治理设施，依据废气特征等合理选择治理技术。正极材料制造涉及氨、硫酸雾、磷酸雾排放的应配备吸收、洗涤装置。以锂辉石、锂云母、锂渣等为原料进行焙烧生产锂盐及其他中间产品的，焙烧烟气净化装置应具备去除氟化物（锂云母类）、重金属等污染物的功能，硫酸酸化焙烧等工序还应配备酸雾吸收装置。锂盐制造和正极材料制造项目排放的废气污染物应符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573）要求。

本项目为负极材料前驱体制造，废气中的颗粒物主要通过布袋除尘器进行处理，造粒废气经两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭处理。处理措施均为许可可行技术，处置效率较高
符合
5
鼓励将温室气体排放纳入建设项目环境影响评价，核算项目温室气体排放量，推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。优先采用电、天然气等清洁能源或新能源加热方式，鼓励高温烟气余热回收。
本项目采用天然气、电，均为清洁能源，未使用高污染燃料。
符合
6
做好清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理。生产废水优先回用，污染雨水收集处理。
项目已按要求进行了清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理。项目设置了初期雨水池，对受污染的雨水进行收集处理
符合
7
土壤及地下水污染防治应坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则。项目应对涉及有毒有害物质生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放的装置、设备设施及场所，提出防腐蚀、防渗漏、防流失、防扬散等土壤和地下水污染防治具体措施，并根据环境保护目标的敏感程度、项目平面布局、水文地质条件等采取分区防渗措施，提出有效的土壤、地下水监控和应急方案，避免污染土壤和地下水。对于可能受影响的地下水环境敏感目标，应提出保护措施；涉及饮用水功能的，强化地下水环境保护措施，确保饮用水安全。涉及土壤污染重点监管单位的新建、改建、扩建项目，需提出土壤污染隐患排查、土壤和地下水自行监测相关要求。
本项目已提出防腐蚀、防渗漏、防流失、防扬散等土壤和地下水污染防治具体措施和防渗措施，项目区不涉及地下水饮用水源保护区。
符合
8
按照减量化、资源化、无害化原则，妥善处理处置固体废物。固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484）等相关要求。

项目已按照减量化、资源化、无害化原则，妥善处理处置固体废物。固体废物贮存和处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）等相关要求。

符合
9
优化厂区平面布置，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染。加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）

项目主要噪声设备均位于室内，室外风机等采取了隔声、减振等措施，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）要求

符合
10
严密防控项目环境风险，建立完善的环境风险防控体系，提升环境风险防控能力，确保环境风险防范和应急措施合理、有效。针对项目可能产生的突发环境事件制定有效的风险防范和应急措施，建立项目环境风险防范与应急管理体系，提出运行期突发环境事件应急预案编制要求。
项目竣工后，企业拟配备专职环保管理人员，编制突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练
符合
11
改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题或减排潜力，提出有效整改或改进措施。
本项目为新建
符合
12
明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。根据自行监测技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测，监测位置应符合技术规范要求。涉及水、大气有毒有害污染物名录以及重点控制的土壤有毒有害物质名录中污染物排放的，还应依法依规制定周边环境监测计划。负极材料制造等项目应关注苯并[a]芘等特征污染物的累积环境影响。
本评价提出了环境管理要求和环境监测计划要求。本评价已对苯并[a]芘等特征污染物进行了大气专项评价分析。
符合
13
按相关规定开展信息公开和公众参与
本项目为报告表，无需开展公参
符合
14
项目污染防治设施建设依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定接受监督
项目将按依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定接受监督
符合
15
环境影响评价文件编制规范，基础资料数据应符合实际情况，内容完整、准确。环境影响评价结论应明确、合理，符合环境影响评价技术导则或建设项目环境影响报告表编制技术指南要求。
项目环评文件编制满足相关要求
符合
通过上表分析可知，本项目建设符合《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则》要求。
10、与《锂离子电池行业规范条件（2024年本）相符性分析
通过下表分析可知，本项目建设符合《锂离子电池行业规范条件（2024年本）要求。
表1-10  《锂离子电池行业规范条件（2024年本）相符性分析
序号
文件要求

项目情况

相符性
1
产业布局和项目设立：（一）锂离子电池企业及项目应符合国家资源开发利用、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合当地国土空间规划和生态环境保护专项规划等要求，符合区域生态环境分区管控及规划环评要求，应具备相应的运输条件。（二）在规划确定的永久基本农田、生态保护红线，以及国家法律法规、规章规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂离子电池及配套项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求关闭拆除，或严格控制规模、逐步迁出。（三）引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
项目符合国家资源开发利用、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合当地国土空间规划和生态环境保护专项规划要求，符合区域生态环境分区管控及园区规划环评要求，具备相应的运输条件。项目所在地位于工业园区，不涉及永久基本农田、生态保护红线，以及国家法律法规、规章规定禁止建设的区域。本项目为新建。
符合
2
生产经营和工艺水平：企业应具备以下条件：在中华人民共和国境内依法注册成立、具有独立法人资格；具有锂离子电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力；每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%，
企业在境内注册，具有独立的法人，具有锂离子电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力，每年拟用于研发及工艺改进的费用占比大于3%
符合
3
产品性能：磷酸铁锂比容量≥155mAh/g
本项目不生产磷酸铁锂，该条不适用
符合
4
资源综合利用和生态环境保护：（一）企业及项目应符合国家出台的土地使用标准，严格保护耕地，节约集约用地。企业应依法开展建设项目环境影响评价，严格执行环境保护设施“三同时”制度，并按规定开展环境保护设施竣工验收。（二）企业应依法申领排污许可证，按照排污许可证排放污染物并落实各项环境管理要求，采取有效措施防止污染土壤和地下水，锂离子电池生产过程中产生的固体废物应依证分类收集、贮存、运输、综合利用或无害化处理，工业污染物达标排放，溶剂回收率≥90%。
本项目批复后将严格执行环境保护设施“三同时”制度，依法申领排污许可证，并按规定开展环境保护设施竣工验收。本项目无溶剂使用
符合



二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1 项目由来

锂离子电池负极材料行业属于新能源材料行业，目前正在高速发展期。负极材料作为锂电池的重要组成部分，对锂电池的性能起着关键性的作用。负极材料主要包括碳类材料和非碳类材料，其中碳类材料分为石墨与无定形碳，主要包括天然石墨、人造石墨、硬碳、软碳等。从2015年开始，随着国家对新能源汽车的快速推动，应用在新能源汽车的动力电池在2016年出现井喷增长，从而带动了整个负极需求的增长。根据现阶段新能源汽车增长趋势，对负极材料的需求也将呈现一个持续增长的状态。目前，全球锂电池负极材料仍然以天然/人造石墨为主，人造石墨负极材料是目前全球最成熟、最有发展前景和最主要的电池材料，我国是锂离子电池负极材料的主要生产国，占全球70%以上的市场份额，发展前景十分乐观，随着新能源汽车的逐渐普及，未来锂离子电池负极材料的市场需求将出现巨大缺口。

为适应市场发展的需求，湖南烁金新材料科技有限公司拟投资5000万元，在岳阳县高新技术产业开发区建材片区建工路2号，租赁湖南天乐环保建材有限公司现有厂房（租赁合同见附件4），拟建设“年产4万吨电池负极材料前驱体项目”（以下简称为“本项目”）。项目属于来料加工，为中科星城石墨有限公司等企业提供多工序加工服务（包括制粉、造粒等），协议见附件9。本项目建成后，可年产4万吨电池负极材料前驱体。
项目租赁厂房属于湖南天乐环保建材有限公司《年产40万吨干混砂浆建设项目》已批未建成投产部分，年产40万吨干混砂浆建设项目于2021年10月取得环评批复（岳县环评﹝2021﹞11号），2023年6月完成了阶段性验收（验收内容为年产40万吨干混砂浆建设项目的环保设施与主体工程<片石破碎生产线除外，需另行验收>）。根据阶段性验收报告，该项目由于片石破碎生产线未建，项目工艺由“外购片石在厂内加工成碎石进行后续生产”改为“采用外购碎石原料”，生产至今，项目一直采用外购碎石原料进行生产。本次租赁的厂房区域涵盖该碎石生产线区域，根据天乐公司反馈，该碎石生产线已无建设计划，故本项目的建设对原项目无影响。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）中二十七、非金属矿物制品业，石墨及其他非金属矿物制品制造中的含焙烧的石墨、碳素制品需要编制报告书，其他需要编制报告表。

表2-1  焙烧工艺与包覆造粒工艺对比分析
项目
焙烧工艺

包覆造粒工艺

工艺原理
在隔绝空气和保护介质条件下，将压型后的生制品按规定升温速度进行加热的热处理过程。其核心特征是：以煤沥青为粘结剂（用量约30%）、使粘结剂炭化形成焦炭网格。
通过加热使沥青（用量一般不超过10%）熔化并包覆在石油焦粉表面，属于物理混合与包覆过程。
温度体系
焙烧依靠高温驱动基体内部相变与分解，工艺核心是高温段长时间热处理。普遍在850~1200℃
包覆造粒以低温完成表层复合，高温会直接破坏包覆层。不高于500℃，本项目约控温400℃
生产设备
采用高温窑炉，包括带盖的环式焙烧炉、敞开式环式焙烧炉、车底式焙烧炉、隧道窑等。能耗高、产物易结块需破碎。
采用电加热搅拌釜，能耗低。产物仅需分级打散即可。
对照上表分析可知，本项目包覆造粒不属于焙烧工艺，属于“二十七、非金属矿物制品业，石墨及其他非金属矿物制品制造309，其他”，应编制环境影响报告表。受湖南烁金新材料科技有限公司委托，我公司（岳阳市优源环保工程有限公司）承担本项目的环境影响评价工作，接受委托后，立即组织技术人员对该建设项目进行了现场勘探和调查研究。
2.2 项目建设内容

项目计划建设磨粉及整形生产线6条（其中辊压磨生产线4条，机械磨生产线2条）、造粒生产线2条（每条单线配备7台造粒搅拌釜）以及配套建设的破碎、烘干、解聚打散、混料等设备，综合年产能可达到4万吨。

项目主要建设内容具体情况如下表所示。

表2-2   项目建设内容一览表

类别

项目名称

项目内容

备注

主体工程

生产区

位于租赁厂房内（1层钢结构），建筑面积约4400m2，设置破碎区、磨粉及整形生产线6条、造粒生产线2条、混料区、解聚区、原料烘干区、中控室、化验区（化验室仅涉及粒度、密度等简单测试，不涉及化学试验）等

依托租用厂房
辅助工程

办公区

位于办公楼二层。

依托租用厂房
食堂、宿舍
位于办公楼一层东、二层。

依托租用厂房
公用工程

供水工程

市政自来水管网供给。

依托租用厂房
排水工程

排水方式采用雨污分流方式，污水接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理。雨水经雨水管网收集后最终排入新墙河。

新建
供电工程

当地电网供电。

依托租用厂房

供天然气
由园区天然气管网供给

依托租用厂房

储运工程

原料区

位于厂房一西侧，用于原料堆放，约1100m2。

依托租用厂房
成品区
位于厂房一南侧，用于产品堆放，约2500m2。

依托租用厂房
环保工程

废气处理

措施

①制粉线破碎工序、磨粉工序、整形工序、产品包装产尘：经布袋除尘器处理后，一并接入23m排气筒（DA001）排放；

②制粉线吨袋包装工序产尘：经布袋除尘后接入23m排气筒（DA001）排放；

③生焦烘干废气（含天然气燃烧尾气）：经布袋除尘后通过23m排气筒（DA002）排放；
④沥青破碎工序产尘：经布袋除尘器处理后通过23m排气筒（DA003）排放；

⑤造粒线解聚打散、产品包装产尘：经布袋除尘后接入23m排气筒（DA003）排放；

⑥造粒废气：经两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭处理后通过23m排气筒（DA004）排放；

⑦各料仓产尘：经滤芯除尘+车间进一步沉降后无组织排放；

⑧各工序拆包上料产尘：经料仓负压收集，未收集的部分在车间进一步沉降后无组织排放；

⑨食堂油烟经油烟净化装置处理。
新建
废水治理

措施

①生活污水：食堂废水经隔油池预处理后和生活污水一同进入化粪池处理后接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理。

②冷却水塔排水：定期外排，接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理；
③造粒废气喷淋废水：定期更换，经隔油刮渣、沉淀处理后接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理。

④初期雨水：经初期雨水池（30m3）收集沉淀后，接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理。
新建
固体废物

治理措施

①危险废物：在厂区北侧外围设置危险废物暂存间1间，约35m2，危险废物统一收集、分类暂存，定期交由有资质单位处理。

②一般固废：厂区北侧外围设置设置一般固废间1间，约45m2，满足防雨淋、防扬尘、防渗漏等环保措施要求。

③生活垃圾：定期交由环卫部门清运。

新建
噪声治理措施

采取设备基础减振、消声、厂房及建筑材料隔声等措施。

新建
2.3 产品方案

本项目主要产品方案见下表。

表2-3  项目产品方案一览表

产品名称

产能t

储存区域

包装规格

执行标准
备注
电池负极材料前驱体

包覆造粒料

19931.118
成品区

吨袋包装2100*2100*3100mm

企业接收标准

（见下表2-4）
/
粉体材料

（成品）
9110t②
成品区

吨袋包装

SNH(SNC/SNY)-7（企标），见下表2-5
由生焦生产
17576t③
成品区

吨袋包装

由煅后焦生产
粉体材料

（尾料）
3853.68t④
成品区

吨袋包装

SNH(SNC/SNY)-7（企标），见下表2-6
由生焦生产
7533.398t④
成品区

吨袋包装

由煅后焦生产
合计

40004.196t①
/

/

/
/
注①：作为造粒原材料的粉体材料（成品）已计入包覆造粒料产能，不重复计算；
注②：6000t用作造粒原材，剩余3110t作为产品由来料方回购；
注③：12000t用作造粒原材，剩余5576t作为产品由来料方回购；
注④：作为产品由来料方回购；
注⑤：本项目产品不涉及铝用碳素。
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产品关系图
表2-4  包覆造粒料执行标准

项目
D01
D10
D50
D90
D99
D100
挥发分
振实g/cm3
比表m2/g
标准
≥5.0μm
≥8.0μm
12-13.5μm
≤23μm
≤32μm
≤40μm
＜7.0%
≥0.57
＜2.5
注：具体根据客户工艺通知单执行
表2-5  粉体材料（成品）执行标准

项目
DV00
DV10
DV50
DV90
DV99
DV100
振实g/cm3
比表m2/g
灰分%
挥发分%
标准
≥1.0μm
≥6.8μm
16.3±1.2μm
≤38.0μm
≤52.0μm
≤60μm
≥0.9
≤6.0
≤0.5
≤1.5
注：执行SNH(SNC/SNY)-7（企标）
表2-6  粉体材料（尾料）执行标准

项目
DV01
DV10
DV50
DV90
DV100
振实g/cm3
比表m2/g
标准
≥2.5μm
≥3.5μm
7.7±0.5μm
≤18μm
≤25μm
≥0.5
≤23.0
注：执行SNH(SNC/SNY)-7（企标）
2.4 主要原辅材及能源消耗

本项目所涉及的主要原辅材料及能源消耗情况见下表。

表2-7  主要原辅料及能源消耗一览表
序号

原辅材料名称

单 位

最大存在量
年消耗量

状态

来源

包装方式

储存区域

备注

一 、原辅材料
1

生焦

t/年

1000
14000
固态颗粒
来料方
吨袋
原料区

/
2

煅后焦
t/年

1500
25200
固态颗粒
来料方
吨袋
原料区
全锻/半锻焦
3
沥青

t/年

150
2020
固态颗粒
来料方
吨袋
原料区
/
4
包装材料

t/年

0.6
6
/
外购

/
原料区
/
5
氮气

万m3/年

0.005
72
气态
制氮机

/
/
/
6
润滑油
t/年

0.1
1
液态
外购

桶装
原料区
/
二 、能源
1

水

t/年

/
72054.5
/

市政
/

/

/
2

电

万kW.h

/

2016
/

市政
/

/

/
3

天然气

万m3/年

/

7.5

/

园区管网

/

/

/

三 、废气处理
1

活性炭

t/年

/

1.2
固态

外购

袋装

原料区

/

三 、废水处理

1
PAC

t/年
/

0.5
固态
外购
袋装

喷淋废水处理区域
/

2
PAM
t/年
/

0.05
固态
外购
袋装

/

3
片碱
t/年
/

0.01
固态
外购
袋装

/

4
脱色剂
t/年
/

0.02
固态
外购
袋装

/

主要原辅材料理化性质：

生焦：石油的减压渣油，经焦化装置，在500～550℃下裂解焦化而生成的黑色固体焦炭。其外观为黑色或暗灰色的蜂窝状结构，焦块内气孔多呈椭圆形，且互相贯通。它是无定形炭体，或是一种高度芳构化的高分子碳化物中，含有微小石墨结晶的针状或粒状构造的炭体物。碳氢比很高，为18～24。石油焦是原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程，转化而成的产品，从外观上看，焦炭为形状不规则，大小不一的黑色块状（或颗粒），有金属光泽，焦炭的颗粒具多孔隙结构，主要的元素组成为碳。典型生焦的主要成分见下表：
表2-8  生焦主要成分

材料

水分%
挥发分%
灰分%
硫分%
固定碳%
石油焦

3~9
8~14
0.1~0.5
0.5~3.0
82~90
煅后焦：在1300℃的高温煅烧下，将石油焦中的水分，灰分以及挥发份等杂质进行去除之后的产物。煅烧石油焦外观上呈黑色或暗灰色坚硬固体，该有金属光泽，呈多孔性。煅烧石油焦的组分是碳氢化合物，含碳96%以上。原料煅烧是炭素生产工艺中的一道重要工序，煅烧作业就是炭素原料在隔绝空气的条件下进行高温预热处理，经高温煅烧后的产物，排除水分、挥发份、体积收缩、强度增大、电阻率降低，孔隙显露出来。

表2-9  煅后焦主要成分

材料

水分%
挥发分%
灰分%
硫分%
固定碳%
石油焦

≤0.3
≤0.5
0.1–0.5

0.5~3.0

96~99

沥青：沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8D%E7%94%9F%E7%89%A9/3756240" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%A5%E9%9D%92/_blank" 衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，多会以液体或半固体的石油形态存在，表面呈黑色，沥青属于憎水性材料，它不透水，也几乎不溶于水、丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳、氢氧化钠。沥青密度为1.15~1.25g/cm3左右，无固定熔点，无固定熔点，闪点为204.4℃。沥青是应用广泛的防水材料和防腐材料，主要应用于屋面、地面、地下结构的防水，木材、钢材的防腐。沥青还是道路工程中应用广泛的路面结构胶结材料，它与不同组成的矿质材料按比例配合后可以建成不同结构的沥青路面，高速公路应用较为广泛。

氮气：分子式N2，无色无味气体，熔点-211℃，沸点-196℃，密度1.25g/L，氮气可溶于水和酒精，但基本上不溶于大多数其他液体，氮气在环境温度和中等温度下基本上是惰性气体。主要用于合成氨、制硝酸，用作物质保护剂、冷冻剂。侵入途径：吸入。健康危害：空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。燃烧性：不燃。危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

润滑油：润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。

2.5 主要设备

本项目主要生产设备详见下表。

表2-10  主要设备清单一览表

工  序

设备名称

规格型号

数量

耗能

破碎工序

破碎机

锤式

2台

用电

沥青粉碎机

JCUM-800N+JFJM-700

1台

用电

烘干工序

烘干机

/

1台

用天然气

磨粉工序

辊压磨

LYFJ4000

4台

用电

机械磨

JCSM-1500V

2台

用电

整形工序

整形机

LYZX400

4台

用电

整形机

JCSM-800WH

2台

用电

造粒工序

立式搅拌釜（高温釜）
7.2m3
5台

用电

卧式搅拌釜（冷却釜）
6m3
5台

用电、水做冷凝介质（间接冷却）

立式搅拌釜（高温釜）
9m3
2台

用电

卧式搅拌釜（冷却釜）
8m3
2台

用电、水做冷凝介质（间接冷却）

立式搅拌釜（高温釜）
10m3
7台

用电

卧式搅拌釜（冷却釜）
9m3
7台

用电、水做冷凝介质（间接冷却）

尾气冷却接收罐

7KL-1000

28台

水做冷凝介质（间接冷却）

解聚打散工序

解聚打散机

JCSM-1000V

2台

用电

混料工序

混料机

/

2台

用电

化验室测试设备

粒度测量仪

BT-9300ST

2

用电

振实密度测量仪

BT-311

1

用电

高精度定硫仪

TRDL-9E

1

用电

辅助设备

循环冷却水塔

循环水量900m3/h

2

用电，用于造粒设备（搅拌釜、尾气冷却接收罐）间接冷却
制氮机

HBFD59-100（出口氮气流量100Nm3/h，氮气储罐规格1.0m3）
2

用电

空压机

VDS-175A

3（两用一备）

用电

设备与产能匹配性分析：

①粉体材料生产中，产能控制关键设备在于磨粉工序（项目设置辊压磨4台，机械磨2台），单台设备平均生产1t约需要1h，按24小时生产计，则每天可生产144t产品，一年以300天计，设计年产能可达43200t，本项目粉体材料产能约为38000t/a，与设计产能匹配。

②包覆造粒料生产中，产能控制关键设备在于造粒工序，项目设置6m3卧式搅拌釜（冷却釜）5台、8m3卧式搅拌釜（冷却釜）2台、9m3卧式搅拌釜（冷却釜）7台，根据企业设计资料，单釜充填量约为60%，充填物料釜内堆积密度约为0.6t/m3，单批次生产约12小时，按24小时连续生产，每天生产2批，经计算，设计年产能可达23544t/a。本项目包覆造粒料产能约为20000t/a，与设计产能匹配。

2.6 总平面布置

本项目租赁湖南天乐环保建材有限公司厂房（二期厂房（丁类）），厂房南侧设置成品区、化验室；厂房西侧设置原料区、烘干区，便于生焦烘干；厂房东北侧由东至西分别布置破碎区、整形和磨粉产线、造粒产线、混料区、解聚区；危废暂存间设置于厂区北侧外围；办公区位于南侧的办公楼二层。项目排气筒位置根据工艺就近布设，减少风管、弯头损耗，危废间布设位置便于转运和危废入库。总体而言，项目平面布局按照工艺流程进行布置，各工序衔接紧凑、管线敷设便捷、功能分区清晰，整体布局科学合理。
本项目平面布置情况详见附图3。
2.7 公用工程

1、给排水

（1）给水

本项目用水为员工生活用水、设备间接冷却水、造粒废气喷淋用水，供水来源于市政自来水管网。

①生活用水

本项目工程劳动定员约60人，均在厂内食宿。参照《DB43/T  388.3-2025》用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业中“城镇居民生活用水（小城市）定额”，即145L/（人•d）计。计算可知，生活用水量为2610m3/a（8.7m3/d）。
②设备间接冷却水
本项目造粒工序的卧式搅拌釜（冷却釜）、尾气冷却接收罐均需用到冷却水，冷却方式采用水冷夹套式间接冷却，项目共设置14台卧式搅拌釜（冷却釜）、28台尾气冷却接收罐。单台卧式搅拌釜（冷却釜）冷却水用量约为56m3/h，单台尾气冷却接收罐冷却水用量约为4.8m3/h。造粒工序为连续式，年工作7200h，则循环冷却水量合计为6612480m3/a（918.4m3/h），项目配备最大循环水量900m3/h的冷却水塔两台，合计最大循环水量1800m3/h，可完全满足冷却用水需求。

根据企业提供的设备参数，冷却水塔蒸发损失≤0.833%，本次按最大取0.833%，则蒸发损失水量为55082m3/a（7.65m3/h）；冷却水塔飞水损失≤0.012%，本次按最大取0.012%，则飞水损失水量为793.5m3/a（0.11m3/h）。
根据《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T 50050-2017)，冷却塔补充水量可按下列公式计算：

Qm=Qe·N/(N-1)

式中：Qm——补充水量，m3/a；

Qe——蒸发水量，m3/a；
N——浓缩倍数；间冷开式系统的设计浓缩倍数不宜小于5.0，且不应小于3.0。本项目取5.0。
经计算可知，本项目冷却水塔应补充新鲜水量68852.5m3/a（9.56m3/h）。
③造粒废气喷淋用水
本项目造粒废气采用两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭吸附装置处理，设有4个喷淋水箱，每个水箱容积约为2m3，年循环量为57600m3/a（192m3/d），损耗按1%计，需定期补充新鲜水量为576m3/a（1.92m3/d）。同时造粒废气喷淋水循环到一定阶段需定期外排，按企业经验，约半年整体更换一次，排水量为16m3/a（8m3/次）。则造粒废气喷淋用水量为592m3/a。
（2）排水
项目雨污分流，后期雨水经雨水管网收集后最终排入新墙河，污水（含初期雨水、生活污水、冷却水塔排水、造粒废气喷淋废水、）进岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理。
①生活污水
食堂废水经隔油池预处理和生活污水一同进入化粪池处理后接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理。生活排水按80%计，则生活废水排放量为2088m3/a（6.96m3/d）。
②冷却水塔排水
冷却塔在循环过程中由于蒸发过程不断进行，使循环水中的含盐量越来越高，冷却系统在循环过程中会自动将部分冷却水外排并补水，以保持冷却循环水不因长期使用而导致硬度过高，外排废水量=补充水量-蒸发水量-飞水损失水量。结合前文计算可知，冷却水塔废水排放总量约为12977m3/a（1.8m3/h）。本项目循环冷却水不需要添加药剂，由于蒸发过程不断进行，使循环水中的含盐量越来越高，冷却系统在循环过程中会自动将部分冷却水外排并补水，以保持冷却循环水不因长期使用而导致硬度过高，主要污染物为SS，外排温度为室温，接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理。
③造粒废气喷淋废水
造粒废气喷淋废水每半年整体更换一次，单次排水约8m3，则总排放量为16m3/a，该部分废水经隔油刮渣、沉淀预处理后接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理。
④初期雨水
初期雨水是指一次降雨过程的前15-30min降水量，对于需要收集受污染雨水的建设项目，其初期雨水池的容积应依据雨水设计流量确定，具体计算方法为：

V=q×ψ×F×T

式中：V—初期雨水量；

T—为收水时间（s），取值15min；

ψ—径流系数，可根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）确定，本项目混凝路面取值0.95；

F—汇水面积，项目在车间内生产，汇水区域主要为厂内运输道路，总面积约0.16hm2；

q—设计暴雨强度，L/(s.hm2)

岳阳市暴雨强度公式：
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式中：q—设计暴雨强度，L/(s·hm2)；

p—设计重现期（年），取值1年；

t—降雨历时（min），取值15min。

根据上式计算，q=193L/(s.hm2)，则暴雨期间一次初期雨水量为26.4m3，故本项目初期雨水池的容积需大于26.4m3，本项目拟建设有效容积为30m3的初期雨水池，容积满足要求。

项目区年平均降雨天数约为140天，计算初期雨水时每次降雨时间按照4天连续降雨计算，则年初期雨水计算次数约为35次。则本项目初期雨水量约为924m3/a（26.4m3/次）。初期雨水中主要污染因子为SS，经初期雨水池沉淀后接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理。
项目给排水平衡表见下表2-11，水平衡图见下图2-1。

表2-11  项目给排水平衡表  单位m3/a
用水/来水
新鲜用水量
循环水量

损耗水量
外排水量
生活用水
2610

0
522
2088
设备间接冷却水（冷却搅拌釜、尾气冷却接收罐）
68852.5
6612480

55875.5
12977
造粒废气喷淋用水
592
57600

576
16
初期雨水
/
/
/
924
合计
72054.5
6670080
56973.5
16005
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图2-1  项目水平衡图    单位：m3/a

2、供电

本项目用电由当地电网供应，场地内不设备用柴油发电机。

3、供热

项目烘干设备采用天然气燃烧作为热源，天然气由园区天然气管网供给；其余设备热源采用电加热。
2.8 工作制度及劳动定员

工作制度：年工作300天，每天3班，每班8小时。

劳动定员：本项目工程劳动定员为60人，均在厂内食宿。

	工艺流程和产排污环节
	2.9 施工期

本项目租赁湖南天乐环保建材有限公司现有厂房进行生产，项目施工期不涉及土建工程，主要为室内装修、生产设备安装和调试，施工期主要污染物为装修垃圾和噪声，本评价不做进一步评价。
2.10 运营期

本项目用生焦做原材料生产和用煅后焦做原材料生产，工艺略有不同。主要体现在生焦需要进行烘干、采用机械磨磨粉，而煅后焦含水较少，无需进行烘干，采用辊压磨磨粉。造粒工艺相同。
（1）制粉生产工艺流程及产污节点
本项目制粉生产工艺流程及产排污节点详见下图2-2。
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图2-2  制粉生产工艺流程及产排污节点图
工艺流程简述如下：

①投料、破碎

生焦/煅后焦物料通过行车将吨袋包装物料降落至破碎机加料口，人工将包装袋底部拆开后下料，低落差投放到料仓中，投料过程产生的粉尘颗粒经破碎机料仓负压收集。项目破碎工序采用锤式破碎，经破碎机将原料（生焦/煅后焦）加工成3~10mm的颗粒。锤式破碎机密闭收尘，粉尘经密闭收集后经布袋除尘器处理后有组织排放。破碎机工作时需使用润滑油进行润滑和保护，润滑油循环使用，定期更换。

②烘干

破碎后的生焦含水量较高，还需要进一步进行烘干，经过螺旋输送机送往烘干机烘干，通过天然气燃烧进行加热后产生热空气（60℃～70℃），然后通过热空气循环去除物料中多余的水分，烘干后的生焦含水率约降至2%，原料中多余的水分通过水蒸气的方式排放。烘干机自带袋式除尘器，烘干过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后同天然气燃烧尾气一并有组织排放。
③吨袋包装、拆包上料

生焦采用机械磨磨粉，无法做到全流程连续生产，烘干后的物料需要采用吨袋包装暂存，再进行拆包上料。吨袋包装：烘干后的物料采用吨袋包装，出料时会产生粉尘，项目采用在出料管外部套装环形吸尘罩的方式进行收集，通过负压抽吸控制粉尘扩散，同时吨袋扎紧出料口，可以大幅减少粉尘扩散。负压抽吸的粉尘经布袋除尘器处理后有组织排放。拆包上料：吨袋包装好的物料通过叉车转移至料仓加料口，人工将包装袋底部拆开后下料，低落差投放到料仓中，料仓保持负压抽吸，基本不会产生扬尘。料仓均自带滤芯除尘，经滤芯除尘并在车间进一步沉降后无组织排放。

④磨粉

破碎并烘干后的物料运送至磨粉设备（生焦采用机械磨、煅后焦采用辊压磨）投料口，在磨粉设备内，实现对物料进行粉碎的目的，将其加工成5~20μm的颗粒，经磨粉后的物料随气流进入旋风分离仓，气流在旋风分离仓内做圆周运动，旋转气流沿仓壁呈螺旋形向下流动，分级出细粉与粗料，磨粉工序产生的废气（未被旋风分级捕获的部分）经脉冲布袋除尘器处理后有组织排放。

⑤整形

整形的工作原理与磨粉相似，整形机内的刀片通过高速旋转对物料进一步粉碎，并对颗粒修整边角，经整形后形貌良好的物料颗粒粒径为8~18μm，经旋风分离仓分离后被收集。加工完成后的粉体材料（尾料）作为产品售给来料加工的委托方，粉体材料（成品）一部分售给来料加工的委托方，一部分用作下一步造粒工序的原材料。整形工序产生的废气（未被旋风分级捕获的部分）经脉冲布袋除尘器处理后有组织排放。
⑥产品包装

粉体材料（成品）、粉体材料（尾料）采用吨袋包装，出料时会产生粉尘，项目采用在出料管外部套装环形吸尘罩的方式进行收集，通过负压抽吸控制粉尘扩散，同时吨袋扎紧出料口，可以大幅减少粉尘扩散。负压抽吸的粉尘经布袋除尘器处理后有组织排放。
（2）造粒生产工艺流程及产污节点
本项目造粒生产工艺流程及产排污节点详见下图2-3。
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图2-3  造粒生产工艺流程及产排污节点图
工艺流程简述如下：

①沥青破碎

项目沥青颗粒需要进一步进行破碎才可用于包覆造粒，破碎机密闭收尘，粉尘经密闭收集后经布袋除尘器处理后有组织排放。破碎机工作时需使用润滑油进行润滑和保护，润滑油循环使用，定期更换。
②拆包上料
吨袋包装好的粉体材料通过叉车转移至料仓加料口，人工将包装袋底部拆开后下料，低落差投放到料仓中，料仓保持负压抽吸，基本不会产生扬尘。料仓均自带滤芯除尘，经滤芯除尘并在车间进一步沉降后无组织排放。
③混料

在造粒工序前需添加沥青粉作为粘结剂进行混合。沥青粉、粉体材料经计量后通过上料机送到混料机投料口，使其在混料机内充分混合。本项目共设置2台混料机，每台混料机产生的粉尘经管道收集通过设备自带的滤芯除尘器处理并在车间进一步沉降后无组织排放。
④造粒

包覆造粒是粒子通过自含的沥青质材料进行粘接造粒的过程。经过上一道磨粉、整形合格的粉体材料、破碎后的沥青粉经料仓计量后添加进入到高温釜中。先在釜内充入惰性气（氮气）隔绝空气，通过电加温，使物料在保护气体中以200-300℃搅拌1-3h，而后继续升温至400℃的条件下混合6-8小时，陆续造粒以及颗粒形貌改善以获得工艺需要的新的颗粒，物料在高温釜中持续7-11小时，然后进入冷却釜（每个包覆釜配套冷却釜）中冷却至60℃以下，冷却釜为夹套装置，夹套中通入循环冷却水，通过冷却水与釜内物料进行间接热交换以使物料降温，冷却降温后的物料通过出料螺旋机送入解聚打散机。整个过程单批次生产约需12h。造粒过程会产生沥青烟、苯并芘、NMHC，通过尾气冷却接收罐初步降温再经管道密闭收集进入一套两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭吸附装置处理后通过一根23m高排气筒排放。同时搅拌釜和冷凝罐需要定期清理残渣，主要成份为焦油，属于危险废物，交由有资质单位处置。
⑤解聚打散
造粒后团聚、结块、粘连的颗粒，在尽量不破坏原始颗粒单晶、不过度粉碎的前提下，用机械力+气流场把软团聚、硬团聚解开，恢复一次颗粒与正常粒度分布、流动性、堆积密度。解聚打散过程中会产生粉尘，经布袋除尘器处理后有组织排放。
⑥吨袋包装

包覆造粒料采用吨袋包装外售，出料时会产生粉尘，项目采用在出料管外部套装环形吸尘罩的方式进行收集，通过负压抽吸控制粉尘扩散，同时吨袋扎紧出料口，可以大幅减少粉尘扩散。负压抽吸的粉尘经布袋除尘器处理后有组织排放。

（3）制氮工艺流程及产污节点
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项目包覆造粒工序需要在搅拌釜内充入惰性气（氮气）隔绝空气，本项目通过制氮机制氮，共设置2台制氮机（每条造粒线配置1台）。制氮工艺流程及产污节点见下：
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图2-4  制氮工艺流程及产污节点图
工艺流程简介：空压机→空气湿罐→C级过滤器→高温型冷冻式干燥机→T级主管路过滤器→A级油雾过滤器→D级超高效微油雾过滤器→D级超高效微油雾过滤器机→空气干罐→PSA制氮机主机→氮气工艺罐→不合格放空，合格输出→氮气储气罐。储气罐氮气供生产使用，出口氮气流量100Nm3/h。各过滤器使用一段时间后需要定期更换滤芯，更换下来的制氮滤芯属于一般固废，外售物资回收公司。
项目运营期的产排污情况详见下表：

表2-12  运营期的产排污情况一览表
污染物类别
污染源
主要污染因子
拟采取的治理措施
排放去向
废水
生活污水
COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油

隔油池、化粪池
接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理
冷却水塔排水
SS
/
造粒废气喷淋废水

COD、石油类、SS
经隔油刮渣、沉淀处理

初期雨水
SS
经初期雨水池收集沉淀
废气
制粉
投料G1-1、G2-1
颗粒物
料仓负压收集

车间无组织排放
生焦破碎G1-2
颗粒物
密闭收集+布袋除尘器
经DA001排放
煅后焦破碎G2-2

颗粒物

密闭收集+布袋除尘器

经DA001排放

生焦烘干G1-3
颗粒物、SO2、NOx
密闭收集+布袋除尘器
经DA002排放

吨袋包装G1-4
颗粒物

环形吸尘罩+布袋除尘器
经DA001排放

拆包上料G1-5
颗粒物

料仓负压收集
车间无组织排放

料仓G1-6、G2-3
颗粒物
自带滤芯除尘
车间无组织排放

生焦磨粉G1-7

颗粒物

密闭收集+布袋除尘器

经DA001排放

煅后焦磨粉G2-4
颗粒物

密闭收集+布袋除尘器

经DA001排放

生焦整形G1-8
颗粒物

密闭收集+布袋除尘器

经DA001排放

煅后焦整形G2-5
颗粒物

密闭收集+布袋除尘器

经DA001排放

产品包装G1-9、G2-6
颗粒物

环形吸尘罩+布袋除尘器

经DA001排放

造粒
拆包上料G3-1
颗粒物

料仓负压收集
车间无组织排放
料仓G3-2、G3-4、G3-6
颗粒物

自带滤芯除尘

车间无组织排放

沥青破碎G3-3
颗粒物

密闭收集+布袋除尘器

经DA003排放

混料G3-5
颗粒物

自带滤芯除尘

车间无组织排放

造粒G3-7
沥青烟、苯并芘、NMHC
密闭收集+两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭

经DA004排放

解聚打散G3-8
颗粒物

密闭收集+布袋除尘器

经DA003排放

产品包装G3-9
颗粒物

环形吸尘罩+布袋除尘器

经DA003排放

固体废物
员工生活
生活垃圾
由环卫部门定期清运
食堂隔油池油泥和浮油
有资质单位拉走处理
化粪池污泥
委托环卫部门定期清掏
包装
废包装袋
一般固废间收集暂存
外售物资回收公司
布袋除尘
废布袋
一般固废间收集暂存

滤芯除尘

废滤芯
一般固废间收集暂存

制氮机
废制氮滤芯

一般固废间收集暂存

布袋除尘
布袋除尘器收尘

一般固废间收集暂存

收集后外售给炼钢厂

车间地面清扫
扫地除尘机收尘
一般固废间收集暂存

电捕焦油器
废焦油
危废间分类暂存

交由有资质单位处置

造粒工序
搅拌釜和冷凝罐残渣

危废间分类暂存
活性炭吸附装置

废活性炭
危废间分类暂存

喷淋废水处理设施
喷淋废水处理产生的浮渣及污泥

危废间分类暂存

机械保养及维修

废润滑油
危废间分类暂存

机械保养及维修

含油废手套及废抹布

危废间分类暂存

2.12 物料平衡

本项目制粉线物料平衡见下表2-13及图2-4；造粒线物料平衡见下表2-14及图2-5。

表2-13  制粉线物料平衡表
进方（t/a）
出方（t/a）
名称
投入量
去向
名称
产生量
生焦
14000
产品
由生焦制得的粉体材料（成品）
9110
煅后焦
25200
由煅后焦制得的粉体材料（成品）
17576
/
/

由生焦制得的粉体材料（尾料）
3853.68
/

/
由煅后焦制得的粉体材料（尾料）
7533.398
/

/
进入废气

G1-1
少量
/

/
G1-2
15.82
/

/
G1-3
6.95
/

/
G1-4
1.3
/

/
G1-5
1.3
/

/
G1-6
1.3
/

/
G1-7
14.68
/

/
G1-8
14.67
/

/
G1-9
1.3
/

/
G2-1
0.252
/

/
G2-2
28.48
/

/
G2-3
2.52
/

/
G2-4
28.44
/

/
G2-5
28.4
/

/
G2-6
2.51
/

/
烘干蒸发
水蒸气
979
合计（t/a）
39200
/
合计（t/a）
39200
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图2-4  制粉线物料平衡图

表2-14  造粒线物料平衡表
进方（t/a）
出方（t/a）
名称
投入量
去向
名称
产生量
由生焦制得的粉体材料（成品）

6000
产品
包覆造粒料
19931.118
由煅后焦制得的粉体材料（成品）

12000
进入废气

G3-1
1.8
沥青
2020
G3-2
1.8
/

/
G3-3
2.28
/

/
G3-4
0.202
/
/
G3-5
2.0
/
/
G3-6
2.0
/
/
G3-7
6.8
/
/
G3-8
20
/
/
G3-9
2.0
/
/
搅拌釜和冷凝罐残渣

50
合计（t/a）
20020
/
合计（t/a）
20020
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图2-5  造粒线物料平衡图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租赁湖南天乐环保建材有限公司闲置厂房（二期厂房（丁类））进行生产，经现场勘察，该厂房在本项目租赁之前处于空置状态，不存在与项目有关的原有污染问题。

湖南天乐环保建材有限公司2021年投资建设了年产40万吨干混砂浆建设项目，2021年10月取得环评批复：岳县环评﹝2021﹞11号。该项目建设机制砂生产线、干混砂浆生产线各1条。可实现年产40万吨干混砂浆。项目2023年6月阶段性竣工（验收内容为年产40万吨干混砂浆建设项目的环保设施与主体工程<片石破碎生产线除外，需另行验收>），并委托湖南广晟环保工程有限公司完成了湖南天乐环保建材有限公司年产40万吨干混砂浆建设项目(阶段性)验收。经向生态环境管理部门了解，目前该项目正常生产，不涉及环保投诉和处罚。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1 环境空气质量现状

本项目环境空气质量现状详见《年产4万吨电池负极材料前驱体项目大气专项评价报告》（以下简称“大气专项评价”），本环评引用大气专项评价的结论：对标《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准“过渡阶段浓度限值”，岳阳县2025年属于不达标区，不达标因子为PM2.5。测期间苯并[a]芘、TSP的监测值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表2中二级浓度限值要求；NMHC的监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》限值的要求。
3.2 地表水环境质量

本项目排水方式采用雨污分流方式，污水接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理。雨水经雨水管网收集后最终排入新墙河。为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用岳阳市2025年度生态环境质量公报内容，在地表水环境—主要江河水质状况提到：新墙河水质总体为优，9个控制断面水质均达到或优于Ⅱ，可知项目所在区域水环境质量现状良好。

3.3 声环境质量

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界50m范围内无声环境敏感目标，因此无需进行现状监测。

3.4 地下水、土壤环境现状

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的要求：“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”

结合本项目工程分析，项目拟按照重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区进行分区防渗，在正常状况下项目不会造成地下水环境的污染，无地下水环境污染途径。本次不开展地下水现状调查。
项目造粒废气排放过程中涉及土壤大气沉降污染途径，主要特征污染因子为石油烃、苯并芘。本次收集了湖南华云生态环境科技有限公司在2026年2月8日对项目周边土壤的现状监测数据，监测布点及检测结果见下表：
表3-1 土壤质量现状监测点位（引用）
编号

具体位置

监测因子

T6

位于本项目西南侧约360m处，表层样点

pH、铜、铅、镉、铬（六价）、砷、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、西氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2，-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并﹝a﹞蒽、苯并﹝a﹞芘、苯并﹝b﹞荧蒽、苯并﹝k﹞荧蒽、䓛、二苯并﹝a，h﹞蒽、茚并﹝1，2，3-cd﹞芘、萘、石油烃

T7

位于本项目西南侧约240m处，表层样点

[image: image9.jpg]



监测布点图
表3-2  土壤监测结果（引用）  单位mg/kg，pH无量纲

采样日期

2026.02.08

标准限值

检测点位
T6（0~0.2m）

T7（0~0.2m）

pH值（无量纲）
6.63

6.67

/
砷（mg/kg）
14.8

12.7

60

镉（mg/kg）
0.07L
0.07L
65
铅（mg/kg）
16
18

800
汞（mg/kg）
0.018
0.023

38
铜（mg/kg）
27
31

18000
镍（mg/kg）
29
33

900
铬（六价）（mg/kg）
0.05L
0.05L
5.7

石油烃（C10-C40）（mg/kg）
16

16

4500

硝基苯（mg/kg）
0.09L
0.09L
76
苯胺（mg/kg）
0.1L
0.1L
260
2-氯酚（mg/kg）
0.06L
0.06L
2256
苯并[a]蒽（mg/kg）
0.1L
0.1L
15
苯并[a]芘（mg/kg）
0.1L
0.1L
1.5
苯并[b]荧蒽（mg/kg）
0.2L
0.2L
15
苯并[k]荧蒽（mg/kg）
0.1L
0.1L
151
䓛（mg/kg）
0.1L
0.1L
1293
二苯并[a，h]蒽（mg/kg）
0.1L
0.1L
1.5
茚并[1，2，3-cd]芘（mg/kg）
0.1L
0.1L
15
萘（mg/kg）
0.09L
0.09L
70
四氯化碳（mg/kg）
0.0013L
0.0013L
2.8
氯仿（mg/kg）
0.0011L
0.0011L
0.9
氯甲烷（mg/kg）
0.001L
0.001L
37
1，1-二氯乙烷（mg/kg）
0.0012L
0.0012L
9
1，2-二氯乙烷（mg/kg）
0.0013L
0.0013L
5
1，1-二氯乙烯（mg/kg）
0.001L
0.001L
66
顺-1，2-二氯乙烯（mg/kg）
0.0013L
0.0013L
596
反-1，2-二氯乙烯（mg/kg）
0.0014L
0.0014L
54
二氯甲烷（mg/kg）
0.0015L
0.0015L
616
1，2-二氯丙烷（mg/kg）
0.0011L
0.0011L
5
1，1，1，2-四氯乙烷（mg/kg）
0.0012L
0.0012L
10
1，1，2，2-四氯乙烷（mg/kg）
0.0012L
0.0012L
6.8
四氯乙烯（mg/kg）
0.0014L
0.0014L
53
1，1，1-三氯乙烷（mg/kg）
0.0013L
0.0013L
840
1，1，2-三氯乙烷（mg/kg）
0.0012L
0.0012L
2.8
三氯乙烯（mg/kg）
0.0012L
0.0012L
2.8
1，2，3-三氯丙烷（mg/kg）
0.0012L
0.0012L
0.5
氯乙烯（mg/kg）
0.001L
0.001L
0.43
苯（mg/kg）
0.0019L
0.0019L
4
氯苯（mg/kg）
0.0012L
0.0012L
270
1，2-二氯苯（mg/kg）
0.0015L
0.0015L
560
1，4-二氯苯（mg/kg）
0.0015L
0.0015L
20
乙苯（mg/kg）
0.0012L
0.0012L
28
苯乙烯（mg/kg）
0.0011L
0.0011L
1290
甲苯（mg/kg）
0.0013L
0.0013L
1200
间-二甲苯+对-二甲苯（mg/kg）
0.0012L
0.0012L
570
邻二甲苯（mg/kg）
0.0012L
0.0012L
640
由上表可知，本项目周边土壤T6、T7监测点中的苯并[a]芘未检出（0.1L）、石油烃（16mg/kg），满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准筛选值要求。
3.5 电磁辐射
新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。本项目均不属于以上类型，无需开展电磁辐射现状监测与评价。
3.6 生态环境现状

本项目位于岳阳县高新技术产业开发区建材片区建工路2号，租赁湖南天乐环保建材有限公司现有厂房，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	（1）大气环境

本项目大气环境保护目标分布情况见《年产4万吨电池负极材料前驱体项目大气专项评价报告》及附图3，此处不在赘述。
（2）声环境
厂界外50米范围内不涉及声环境保护目标。

（3）地表水
本项目地表水环境保护目标详情见下表。

表3-3  主要地表水环境保护目标

项目

环境保护目标

方位

与厂界最近距离m

规模、功能

保护级别

地表

水

新墙河

N

7600
中河，渔业用水

《地表水环境质量标准》GB3838-2002

Ⅲ类标准

彭宗屋河（上游名为常家大屋河，下游又名高桥河）

E
1480
小河，新墙河一级支流，南北最大长度19.5km，东西最大宽度为 10.7km


《地表水环境质量标准》GB3838-2002

Ⅲ类标准

（4）地下水环境
本项目位于岳阳县高新技术产业开发区建材片区建工路2号，租赁湖南天乐环保建材有限公司现有厂房，根据对建设项目周边环境的调查，项目周围无自然保护区、风景名胜区，项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此，本项目不涉及地下水环境保护目标。

（5）生态环境
本项目位于岳阳县高新技术产业开发区建材片区建工路2号，租赁湖南天乐环保建材有限公司现有厂房，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	大气污染物

详见《年产4万吨电池负极材料前驱体项目大气专项评价报告》，2.3.2.污染物控制标准，此处不在赘述。
2、废水污染物

本项目废水执行岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准从严值。
具体标准限值详见下表。
表3-4  项目废水水污染物排放标准   单位：mg/L，pH无量纲

污水类型

项目

CODcr

BOD5
SS

NH3-N

pH

动植物油

石油类
综合废水
岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂

430

120

330

38
/
/
/
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准
500
300
400
/
6~9
100
20
本项目执行标准

430
120
330
38
6~9
100
20
3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准限值见表下表。

表3-5   项目噪声排放标准

时期

执行标准

标准值(dB(A))

昼间

夜间

施工期

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

70

55

营运期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），3类
65
55
4、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

	总量

控制

指标
	根据本项目特点，总量控制指标如下表。

表3-6  项目总量控制指标一览表
类型
污染物
本项目排放量（t/a）
本项目建议总量控制指标（t/a）
需购买总量控制指标
备注
废气
VOCs
0.24（以NMHC计）
0.24（以NMHC计）
/
/
颗粒物
2.2118
2.2118
/
/
SO2
0.015
0.02
0.02
按不利原则保留两位小数
NOx
0.1403
0.15
0.15
废水
COD
0.6402
0.65
0.65
NH3-N
0.08
0.08
0.08
/
由上表可知，本项目的污染物排放总量控制指标为SO2 0.02t、NOx 0.15t、COD 0.65t、氨氮0.08t、VOCs 0.24t、颗粒物 2.2118t。

建议购买的污染物排放总量指标为：SO2 0.02t、NOx 0.15t、COD 0.65t、氨氮0.08t。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用现有已建成厂房进行项目建设。企业施工期主要为设备的安装，施工期较短。施工期主要落实如下环保措施：（1）加强施工区域的通风与场地清扫；（2）严格控制和管理高噪声施工设备的使用，合理安排施工时间；（3）定期清理设备安装产生的废弃包装材料。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.1 废气

本项目废气源强核算过程、大气环境影响分析、废气污染防治措施及其可行性论证等内容详见《年产4万吨电池负极材料前驱体项目大气专项评价报告》，本环评引用大气专项评价的结论：

项目在大气污染防治方面采用的各项环保设施合理、可靠、有效，各项污染物经治理后可以达标排放，总体上对区域大气环境影响较小，建设单位在落实本评价提出的各项污染物防治措施的前提下，其产生的大气环境影响可以接受。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2 废水

本项目车间清洁采用扫地除尘机，生产设备及生产车间地面均无需清洗，无清洗废水产生，营运期产生的废水为生活污水、冷却水塔排水、造粒废气喷淋废水、初期雨水。

（1）本项目废水污染物产排情况

①生活污水

本项目工程劳动定员约60人，均在厂内食宿。参照《DB43/T  388.3-2025》用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业中“城镇居民生活用水（小城市）定额”，即145L/（人•d）计。计算可知，生活用水量为2610m3/a（8.7m3/d）。生活排水按80%计，则生活废水排放量为2088m3/a（6.96m3/d）。生活污水接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理。
②冷却水塔排水
根据前文水平衡计算，冷却水塔排水量为12977m3/a（1.8m3/h），项目循环冷却水不需要添加药剂，由于蒸发过程不断进行，使循环水中的含盐量越来越高，冷却系统在循环过程中会自动将部分冷却水外排并补水，以保持冷却循环水不因长期使用而导致硬度过高，主要污染物为SS，浓度在20～60mg/L之间。外排温度为室温，接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理。
③造粒废气喷淋废水
根据前文水平衡计算，造粒废气喷淋废水每半年整体更换一次，单次排水约8m3，总排放量为16m3/a，该部分废水经隔油刮渣、沉淀处理后接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理。该部分废水中主要含有石油类 35～85mg/L、SS 180~300mg/L、COD 600~800mg/L等污染物。
④初期雨水
根据前文水平衡计算，项目产生的初期雨水量约为924m3/a（26.4m3/次），主要污染因子为SS 200~250mg/L，经初期雨水池沉淀后接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理。
本项目废水污染物产排情况见下表。


表4-1  本项目废水污染物产排情况

	序号
	废水种类
	污染物
	污染物产生情况
	治理措施
	
	去向
	执行限值
	产生规律

	
	
	
	废水量m3/a
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	工艺
	去除效率%
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	
	
	

	1
	生活污水
	CODcr
	2088
	250
	0.5220
	隔油池+化粪池
	25
	187.5
	0.3915
	接入岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂
	/
	间断

	
	
	BOD5
	
	120
	0.2510
	
	25
	90
	0.1879
	
	/
	

	
	
	SS
	
	200
	0.4180
	
	65
	70
	0.1462
	
	/
	

	
	
	氨氮
	
	30
	0.0630
	
	35
	19.5
	0.0407
	
	/
	

	
	
	动植物油
	
	100
	0.2090
	
	65
	35
	0.0731
	
	/
	

	2
	冷却水塔排水
	SS
	12977
	60
	0.7786
	/
	/
	60
	0.7786
	
	/
	间断

	3
	造粒废气喷淋废水
	SS
	16
	300
	0.0048
	隔油刮渣、沉淀处理
	85
	45
	0.0007
	
	/
	间断

	
	
	COD
	
	800
	0.0128
	
	60
	320
	0.0051
	
	/
	

	
	
	石油类
	
	85
	0.0014
	
	82
	15.3
	0.0002
	
	/
	

	4
	初期雨水
	SS
	924
	250
	0.2310
	沉淀
	85
	37.5
	0.0347
	
	/
	

	全厂废水
	CODcr
	16005
	33
	0.5348
	/
	/
	
	0.3966
	
	430
	/

	
	BOD5
	
	16
	0.2510
	
	
	
	0.1879
	
	120
	

	
	SS
	
	89
	1.4324
	
	
	
	0.9602
	
	330
	

	
	氨氮
	
	4
	0.0630
	
	
	
	0.0407
	
	38
	

	
	动植物油
	
	13
	0.2090
	
	
	
	0.0731
	
	100
	

	
	石油类
	
	0.085
	0.0014
	
	
	
	0.0002
	
	20
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	（2）达标情况分析及废水污染治理措施可行性分析

①生活污水
项目建成后，依托租赁厂房内现有隔油池、化粪池，食堂废水经隔油池预处理后和生活污水一同进入化粪池处理后，废水污染物浓度可达到岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准从严值限值要求。因此，本项目生活污水采取的污染治理措施可行。排放可行。
②冷却水塔排水
本项目造粒工序的卧式搅拌釜（冷却釜）、尾气冷却接收罐均需用到冷却水，冷却方式采用水冷夹套式间接冷却，不与物料接触，项目循环冷却水不需要添加药剂，由于蒸发过程不断进行，使循环水中的含盐量越来越高，冷却系统在循环过程中会自动将部分冷却水外排并补水，以保持冷却循环水不因长期使用而导致硬度过高，主要污染物为SS，水质较为洁净，浓度在20～60mg/L之间。外排温度为室温，可达到岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准从严值限值要求。排放可行。
③造粒废气喷淋废水
本项目包覆造粒废气采用两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭吸附装置处理，造粒废气进入水喷淋塔，在水喷淋塔内废气中的沥青烟等污染因子被水幕物理捕集，焦油细雾粒被水吸附后，大部分形成浮油漂浮在水面，通过水喷淋塔的补水阀补充新水，漂浮的焦油细雾粒就会顺着水喷淋塔的溢流口流出，废水中含有石油类、SS、COD等污染物，废水进入隔油刮渣池中，通过链条刮油机将漂浮的油渣刮入漏斗用吨袋收集，委托有资质的单位进行处置。

需要换水时将循环水池中的水通过水泵抽入斜管沉淀池中，添加PAC、PAM、片碱、脱色剂等药剂，使水中的悬浮物絮凝沉淀，将沉淀下来的污泥打捞脱水后用吨袋收集，委托有资质的单位进行处置。根据企业提供资料，造粒废气喷淋废水处理设施处理能力约为24t/d（1t/h），项目单次排水约8m3/d，能满足处理要求。根据废水处理设施设备厂家提供的设计参数，同时参照《混凝吸附处理生物质气化洗焦废水的研究》（作者：杨孟春，张文华，贵州环保科技，2003年第1期，该研究中焦油乳化废水与本项目废水类似。对SS去除率85%～93%、石油类去除率76%～87%、COD去除率52%～66%。综合，本项目保守对COD、SS、石油类的去除效率分别取60%、85%、82%。根据前文计算，包覆造粒废气喷淋废水经隔油刮渣、沉淀处理后可满足岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准从严值限值要求，因此，本项目包覆造粒废气喷淋废水采取的污染治理措施可行。

包覆造粒废气喷淋废水污染治理措施工艺流程见下图。
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图4-1  造粒废气喷淋废水污染治理措施工艺流程图
④初期雨水
项目在车间内生产，汇水区域主要为厂内运输道路。根据前文计算，暴雨期间一次初期雨水量为26.4m3，本项目拟建设有效容积为30m3的初期雨水池，容积可满足收集处理要求。初期雨水主要污染因子为SS 200~250mg/L，经初期雨水池沉淀后可达到岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准从严值限值要求。初期雨水处理措施可行。
⑤依托岳阳高新技术产业园污水处理厂的可行性分析
岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂位于岳阳县新墙镇长湖乡城镇开发边界临G107旁。该污水厂采用“粗格栅及提升泵站+细格栅及曝气沉砂池+均质池+水解酸化+A/A/O组合池+高效沉淀池+深床反硝化滤池+次氯酸钠消毒池”工艺，主要收集岳阳高新技术产业园区洪山洞片区（本项目位于此片区）企业生活污水及工业废水，处理规模为10000m3/d，处理后的尾水执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T1546-2018)一级标准，其余未包含指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中的一级A标准。该污水厂目前已调试投运，处理余量充足。项目区域污水管网目前已铺设，可接入处理。

岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂设计进水限值及污水处理工艺见下：
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岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂处理工艺流程图
（3）废水污染物排放量核算

根据工程分析，本项目废水污染物排放情况见表4-2~表4-5。

表4-2  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别(a)
污染物种类(b)
排放去向(c)
排放规律(d)
污染治理设施

排放口编号(f)
排放口设置是否符合要求(g)
排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称(e)
污染治理设施工艺

1

生活污水
COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油
岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

TW001

隔油池+化粪池

隔油+沉淀+厌氧发酵

DW001

(是

(否

(企业总排
☐雨水排放
☐清净下水排放
☐温排水排放
☐车间或车间处理设施排放口

2
冷却水塔排水

SS

/
/
/
3
造粒废气喷淋废水

COD、SS、石油类
TW002
造粒废气喷淋废水处理设施
隔油刮渣、沉淀

4
初期雨水
SS

TW003
初期雨水池
沉淀
a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。

c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道(再入江河、湖、库)；进入城市下水道(再入沿海海域)；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他(包括回用等)。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。

f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。

g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

表4-3  废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标(a)
废水排放量

/(万t/a)

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称(b)
污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)

1

DW001

E113.223980°
29.070341°
1.6005
污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

/

岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂

COD

40
BOD5
10
NH3-N

3（5）c
SS

10
动植物油

1

石油类
20
a 对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。

b 指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。

c 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

表4-5   废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

废水量
污染物种类

厂内出口排放浓度/(mg/L)

末端污水厂出水浓度/(mg/L)
年排放量/(t/a)

1

DW001

16005t/a
COD

33

40
0.6402
BOD5
16

10
0.1601
SS

89

10
0.1601
NH3-N

4

5
0.0800
动植物油

13

1
0.0160
石油类
0.085

20
0.3201
注：年排放量按岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂出水限值计算。
（4）项目水环境影响评价结论

本项目运营后，各股废水均能做到合理处置，处理措施可行，对区域水环境影响较小。
4.3 声环境影响分析

4.3.1 噪声源调查
项目营运期噪声主要为破碎机、辊压磨、机械磨、解聚打散机、混料机、空压机风机等设备在运行期间产生的噪声，其噪声强度约为70～85dB（A），本项目主要噪声源强见下表。

表4-6  项目主要噪声源况一览表

序号
设备名称
设备数量
单台设备噪声源强
等效源强

声源类别
破碎机（等效）

2

85

88

室内声源
沥青粉碎机
1

85

/

辊压磨（等效）
4

75

81

机械磨（等效）
2

75

78

整形机（等效）
6

75

82.8

1#造粒线（等效）
14（高温釜、冷却釜各7台）

70

81.5

2#造粒线（等效）

14（高温釜、冷却釜各7台）
70

81.5

解聚打散机（等效）

2

75

78

混料机（等效）

2

75

78

制氮机（等效）

2

80

83

空压机（等效）

2

85

88

风机1

1

75

/

风机2

1

75

/

室外声源

风机3

1

75

/

风机4

1

75

/

循环冷却水塔（等效）
2

75

78

表4-7  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号
声源名称
空间相对位置/m
（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

1

风机2
35.76
-12.73
1.2
70/1
基础减震
昼间、夜间
2

风机3
36.38
36.37
1.2
70/1

基础减震

昼间、夜间

3
风机4
-42.18
43.23
1.2
70/1

基础减震

昼间、夜间

4
循环冷却水塔（等效）

4.59
44.32
1.2
73/1

基础减震

昼间、夜间

备注：表中坐标以厂址中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，基础减震按5dB计。
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	表4-8  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号
建筑物名称
声源名称
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段
建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

X

Y

Z

东

南

西

北

东

南

西

北

东

南

西

北

东

南

西

北

建筑物外距离

生产车间
破碎机（等效）

88/1
基础减震、建筑物隔声

-12.14
33.03
1.2
46
90
33.8
9.35
54.74
48.92
57.42
68.58
昼、夜
16
16
16
16
38.74
32.92
41.42
52.58
1

沥青粉碎机
85/1
29.89
30.76
1.2
8
107
72
7
66.94
44.41
47.85
68.10
16
16
16
16
50.94
28.41
31.85
52.1
1

辊压磨（等效）
81/1
2
5.98
1.2
38
63
42
36
49.40
45.01
48.54
49.87
16
16
16
16
33.4
29.01
32.54
33.87
1

机械磨（等效）
78/1
-3.84
5.67
1.2
30
63
50
36
48.46
42.01
44.02
46.87
16
16
16
16
32.46
26.01
28.02
30.87
1

整形机（等效）
82.8/1
17.99
8.13
1.2
18
44
61.5
70
57.69
49.93
47.02
45.90
16
16
16
16
41.69
33.93
31.02
29.9
1

1#造粒线（等效）
81.5/1
16.15
-1.71
1.2
17
80
63
34
56.89
43.44
45.51
50.87
16
16
16
16
40.89
27.44
29.51
34.87
1

2#造粒线（等效）

81.5/1
19.22
-1.71
1.2
10
80
70
34
61.50
43.44
44.60
50.87
16
16
16
16
45.5
27.44
28.6
34.87
1

解聚打散机（等效）

78/1
19.22
-13.39
1.2
16
59
64
55
53.92
42.58
41.88
43.19
16
16
16
16
37.92
26.58
25.88
27.19
1

混料机（等效）

78/1
17.07
28.11
1.2
8
106
8
72
59.94
37.49
59.94
40.85
16
16
16
16
43.94
21.49
43.94
24.85
1

制氮机（等效）

83/1
11.84
-18.92
1.2
19
71
61
43
57.42
45.97
47.29
50.33
16
16
16
16
41.42
29.97
31.29
34.33
1

空压机（等效）

88/1
12.76
-6.01
1.2
22
66
58
48
61.15
51.61
52.73
54.38
16
16
16
16
45.15
35.61
36.73
38.38
1

风机1

75/1
23.52
3.83
1.2
18
70
62
44
49.89
38.10
39.15
42.13
16
16
16
16
33.89
22.1
23.15
26.13
1

备注：表中坐标以厂址中心为坐标原点；钢架厂房隔声量取10dB。
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	4.3.2 基础数据

项目噪声环境影响预测基础数据见下表。

表4-9  项目噪声环境影响预测基础数据表

序号
名称
单位
数据
备注
1

年平均风速

m/s

2.5
/

2

主导风向

/

北风

/

3

年平均气温

℃

18
/

4

年平均相对湿度

%

75.3
/

5

大气压强

atm

1

/

4.3.3 预测模型
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。

（1）对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：
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式中：Lp—距离声源r米处的声压级；

r — 预测点与声源的距离；

r0—距离声源r0米处的距离；

a—空气衰减系数；

△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。

（2）对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：
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式中：Ln—室内靠近围护结构处产生的声压级；

Lw—室外靠近围护结构处产生的声压级；

Le—声源的声压级；

r—声源与室内靠近围护结构处的距离；

R—房间常数；

Q—方向性因子；

TL—围护结构处的传输损失；

S—透声面积（m2）。

（3）对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：
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式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)
4.3.4 预测结果
通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。

表4-10  厂界噪声预测结果与达标分析表
预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
X

Y

Z

东侧

57.85
-9.97
1.2
昼间

51.65
65

达标

57.85
-9.97
1.2
夜间

51.65
55
达标

南侧

5.09
-83.03
1.2
昼间

41.04
65

达标

5.09
-83.03
1.2
夜间
41.04
55
达标

西侧

-56.04
18.51
1.2
昼间

51.97
65

达标

-56.04
18.51
1.2
夜间
51.97
55
达标

北侧

4.88
64.99
1.2
昼间

53.11
65

达标

4.88
64.99
1.2
夜间
53.11
55
达标

备注：表中坐标以厂址中心为坐标原点

由上表可知，正常工况下，项目厂界昼间、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)3类标准限值。

为进一步减少噪声的影响，要求企业加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，避免由于设备故障原因产生较大噪声。同时加强员工管理，减少人为因素造成的噪声。

综上，在采取以上措施处理后，本项目营运期对周围声环境影响可接受。

4.4 固体废物的环境影响分析

4.4.1 产生及处置情况
本项目产生的固体废物分为生活垃圾、食堂隔油池油泥和浮油、化粪池污泥、一般工业固体废物、危险废物。其中，一般工业固体废物包括废包装袋、废布袋、废滤芯、废制氮滤芯、布袋除尘器收尘、扫地除尘机收尘；危险废物包括废焦油、搅拌釜和冷凝罐残渣、废活性炭、喷淋废水处理产生的浮渣及污泥、废润滑油、含油废手套及废抹布。

（1）生活垃圾

①生活垃圾

本项目劳动定员为60人，生活垃圾产生量以0.5kg/(d·人)计，则生活垃圾产生量为0.03t/d（9t/a），收集后由环卫部门定期清运。

②食堂隔油池油泥和浮油
食堂隔油池在定期清掏过程中会产生油泥和浮油，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于900-002-S61餐厨垃圾，产生量约1.8t/a，采用餐厨垃圾专用桶暂存，定点由有资质单位拉走处理，不混入生活垃圾内。
③化粪池污泥
化粪池污泥需定时清掏，产生量约2.1t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），其废物种类为SW64其他垃圾，废物代码为900-002-S64。化粪池污泥定期委托环卫部门进行清掏。

（2）一般工业固体废物

①废包装袋：项目废包装物合计产生量约2t/a，收集后交由物资回收公司回收利用。
②废布袋：布袋除尘器维护保养会产生废布袋，合计产生量约0.5t/a，收集后交由物资回收公司回收利用。
③废滤芯：滤芯除尘器维护保养会产生废滤芯，合计产生量约0.2t/a，收集后交由物资回收公司回收利用。
④废制氮滤芯
制氮机过滤器使用一段时间后需要定期更换，更换下来的制氮滤芯属于一般固废，外售物资回收公司，产生量约0.1t/a。
⑤布袋除尘器收尘：根据前文物料平衡及废气源强核算，布袋除尘器收尘量为176.56t/a。主要成分为生焦、煅后焦等物料，收集后外售。

⑥扫地除尘机收尘：根据前文物料平衡及废气源强核算，扫地除尘机收尘量约为1.23t/a。主要成分为生焦、煅后焦等物料，收集后外售。
（3）危险废物

①废焦油

电捕焦油器处理烟气时会产生废焦油，根据前文工程分析计算，电捕焦油器捕集的废焦油量约为5.9t/a，属于危险废物，废物类别为HW11精（蒸）馏残渣，废物代码为309-001-11，危险特性为T，单独收集后委托有资质的单位进行处置。

②搅拌釜和冷凝罐残渣

根据业主经验，造粒工序搅拌釜和冷凝罐运行一段时间后需要定期清理釜内残留物，产生量约50t/a，该残渣主要成分为焦油，属于危险废物，废物类别为HW11精（蒸）馏残渣，废物代码为900-013-11，危险特性为T，单独收集后委托有资质的单位进行处置。

③废活性炭：参照《工业通风》（第四版，孙一坚主编），活性炭对本项目产生的有机废气的平衡保持量约为30%，本项目活性炭吸附的VOCs的量为0.36t/a，则活性炭的使用量为1.2t/a。废活性炭的产生量为活性炭的重量和吸附的有机废气的量和，则本项目产生的废活性炭的量为合计为1.56t/a，年更换频次约4次。废活性炭废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49，危险特性为T，集中收集后委托有资质单位进行处置。

④喷淋废水处理产生的浮渣及污泥：造粒废气喷淋废水经隔油刮渣池、沉淀池处理过程中产生浮渣及污泥，产生量约为1.02t/a，属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-210-08，危险特性为T，I，单独收集后委托有资质的单位进行处置。
⑤含油废手套及废抹布：含油废手套及废抹布新增产生量约为0.05t/a，属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，危险特性为T/In，单独收集后委托有资质的单位进行处置。

⑥废润滑油：本项目机械设备保养及维修过程中会产生一定量的废润滑油，产生量约为0.3t/a，属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，危险特性为T，I，集中收集后委托有资质单位进行处置。

综上所述，本项目固体废物均可得到妥善处置，对周围环境影响不大。

本项目固体废物产生及去向情况详见下表汇总。



表4-11  项目固体废物产生及去向情况汇总表

	序号
	产生环节
	名称
	属性
	有毒有害物质名称
	物理

性状
	环境危险特性
	产生量（t/a）
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量（t/a）
	环境管理要求

	
	员工生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	固体
	/
	9
	垃圾桶
	环卫部门定期清运
	9
	定期清运

	
	
	食堂隔油池油泥和浮油
	
	/
	液态
	/
	1.8
	专用垃圾桶
	有资质单位拉走处理
	1.8
	定期清运

	
	
	化粪池污泥
	
	/
	固体
	/
	2.1
	/
	委托环卫部门定期清掏
	2.1
	定期清运

	
	包装
	废包装袋
	一般固体废物900-099-S59
	/
	固体
	/
	2
	一般工业固废暂存间
	交由物资回收公司回收利用
	2
	按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置一般固废暂存间；不同性质的固废做到分类收集、分区贮存。

	
	布袋除尘
	废布袋
	一般固体废物900-009-S59
	/
	固体
	/
	0.5
	一般工业固废暂存间
	交由物资回收公司回收利用
	0.5
	

	
	滤芯除尘
	废滤芯
	
	/
	固体
	/
	0.2
	一般工业固废暂存间
	交由物资回收公司回收利用
	0.2
	

	
	制氮机
	废制氮滤芯
	
	/
	固体
	/
	0.1
	一般工业固废暂存间
	交由物资回收公司回收利用
	0.1
	

	
	布袋除尘
	袋式除尘器收尘
	一般固体废物900-099-S59
	/
	固体
	/
	176.56
	一般工业固废暂存间
	收集后外售
	176.56
	

	
	车间地面清扫
	扫地除尘机收尘
	
	/
	固体
	/
	1.23
	一般工业固废暂存间
	收集后外售
	1.23
	

	
	电捕焦油器
	废焦油
	危险废物309-001-11
	苯并[a]芘
	固体
	T
	5.9
	桶装，危废暂存间
	单独收集后委托有资质的单位进行处置
	5.9
	按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置危废暂存间和管理危险废物：做好防风、防雨、防晒和防渗漏措施；内部设置分区，确保危险废物分类收集；设置危险废物识别标志；使用符合标准的容器盛装危险废物，衬里要与危险废物相容。

	
	造粒工序
	搅拌釜和冷凝罐残渣
	危险废物900-013-11
	苯并[a]芘
	固体
	T
	50
	桶装，危废暂存间
	单独收集后委托有资质的单位进行处置
	50
	

	
	活性炭吸附装置
	废活性炭
	危险废物

900-039-49
	苯并[a]芘
	固体
	T
	1.56
	桶装，危废暂存间
	单独收集后委托有资质的单位进行处置
	1.56
	

	
	喷淋废水处理设施
	喷淋废水处理产生的浮渣及污泥
	危险废物

900-210-08
	苯并[a]芘
	固体
	T，I
	1.02
	桶装，危废暂存间
	单独收集后委托有资质的单位进行处置
	1.02
	

	
	机械保养及维修
	含油废手套及废抹布
	危险废物

900-041-49
	润滑油
	固体
	T/In
	0.05
	桶装，危废暂存间
	单独收集后委托有资质的单位进行处置
	0.05
	

	
	机械保养及维修
	废润滑油
	危险废物

900-214-08
	润滑油
	液态
	T，I
	0.3
	桶装，危废暂存间
	单独收集后委托有资质的单位进行处置
	0.3
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	4.4.2 固体废物管理要求
（1）一般固废管理要求
项目需设置专门的一般固废暂存间。建设单位需参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求对各固废分区存放，及时转运。

（2）危险废物管理要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，本环评提出如下管理要求：

①项目应根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》做好分类投放、暂存、收运和贮存工作；

②建立危险废物分类管理制度，配备一名专职或兼职管理人员，定期对危险废物分类、暂存、处置情况进行检查，发现问题立即整改。

③严禁将危险废物随意倾倒、堆放、混入生活垃圾及排入下水道。

④按《固废法》第五十三的要求制定危险废物管理计划，如实申报登记危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

⑤定期对相关人员进行培训，并做好培训记录。

⑥制定危险废物管理台账，分类别记录每次贮存废物的时间、数量、出库时间、出库数量、出库去向、经办人等信息，台账应分类别每年汇总一次，随危险废物转移联单保存至少五年。

⑦危险废物暂存区（间）的设置

按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关规定设置危险废物警示标志；暂存库（区）内存放两种及以上危险废物时，应分类别分区、分隔存放；暂存库（区）应建设防遗撒、防渗漏和收集设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。可结合实际，采用防漏容器等污染防治措施，防止危险废物溢出、遗撒或泄漏；暂存区须保持良好的通风条件，并远离火源，避免高温、日晒和雨淋。在确保不影响安全性与稳定性前提下，固态危险废物可多层码放；暂存区应按《建筑设计防火规范》的要求配备相应消防设施。

⑧危险废物的收集包装

a.危险废物与容器的材质应满足化学相容性（不相互反应）。不同危险废物种类与一般容器的化学相容性可参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的附录B。包装容器外部须粘贴危险废物标签，用中文全称（不可简写或缩写）标识内部危险废物种类、主要成分、安全措施、产废单位等信息。

b.危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。标识标签见下表：

表4-12  危险废物暂存间标牌标识设置要求一览表

一、危险废物暂存场所警示标志
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说明

宜采用坚固耐用的材料，并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理；

图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3 mm；

尺寸要求详见HJ1276-2022规范中表3：不同观察距离时危险废物贮存、利用、处置设施标志的尺寸要求。

二、危险废物贮存分区标志
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说明

1、危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上；

2、危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2 mm。

3、尺寸要求详见HJ1276-2022规范中表2：危险废物贮存分区标志的尺寸要求。

三、危险废物标签
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说明 

1、标签颜色：危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB 颜色值为（255, 150, 0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0, 0, 0）。

2、标签字体：危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。

3、标签尺寸详见HJ1276-2022规范表1：危险废物标签的尺寸要求。

4、标签的材质，危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。

5、标签印刷：危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1 mm，边框外宜留不小于3 mm 的空白。
4.5 地下水、土壤环境影响分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500米范围内虽无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源项目。但本项目危废暂存间、喷淋塔、喷淋废水处理设施等区域存在一定的泄漏风险，进而可能污染地下水和土壤。为进一步防止和减少泄漏的污染物进入地下水体及土壤中，建设方应按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，将全厂划分为一般防渗区、简单防渗区和重点防渗区。根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水防渗分区要求见下表。
表4-13  本项目防渗分区一览表

防渗分区

厂区划分

防渗要求

具体防渗措施
重点防渗区

危废暂存间、喷淋塔、喷淋废水处理设施
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s

混凝土防渗层，涂刷/内衬防渗层

一般防渗区

一般固废间
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s

混凝土防渗层

简单防渗区

生产车间、仓库等其他区域
一般地面硬化

地面硬化
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项目分区防渗图
在采取上述防渗措施，并采取严格的岗位管理措施后，本项目发生污染地下水的事故的几率很小。项目采取的地下水防治措施是切实可行的。
4.6 生态环境影响分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于工业园区且周边无生态环境敏感目标，不开展生态环境影响评价。

4.7 环境风险分析

4.7.1 主要危险物质及风险源分布情况

本项目运输、贮存、处理全过程不使用气体、液体和固体危险化学品，危险物质主要为润滑油、各类危险废物，项目涉及的危险物质和风险源分布情况见下表。

表4-14  项目风险物质数量及分布情况一览表

序号

风险源

危险物质

最大储存量(t)

状态
原料仓
润滑油

0.1
液态

搅拌釜（常压）
融化后的液态沥青
4.46（釜内最大在线量）①
液态

天然气管道
天然气

0.003
气态

危废间
废润滑油

0.1
液态

废焦油
2.0
固体
搅拌釜和冷凝罐残渣

10
固体
造粒废气喷淋水
8

液态
废活性炭
0.3
固体
喷淋废水处理产生的浮渣及污泥
0.5
固体
含油废手套及废抹布
0.05
固体
①高温釜：5台7.2m3、2台9m3、7台10m3，合计124m3*60%填充率74.4m3，釜内堆积密度为0.6t/m3，则釜内物料在线量为44.64t,根据前文工程分析，沥青投加量占比约为10%，折算后沥青最大在线量为4.46t。
4.7.2 风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：
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式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

根据上表中项目涉及危险物质数量及分布情况，对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录B，其Q值确定情况见下表。

表4-15  项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量

qn（t）

临界量

Qn（t）

Q值

润滑油

/

0.1
2500
0.00004

融化后的液态沥青

/

4.46
2500
0.001784
天然气（按甲烷计）

8006-14-2

0.003
10
0.0003
废润滑油

/

0.1
2500
0.00004

废焦油
/
2
50
0.04

搅拌釜和冷凝罐残渣
10
50
0.2

造粒废气喷淋水
/

8

50
0.16

废活性炭
/

0.3

50
0.006

喷淋废水处理产生的浮渣及污泥
/

0.5

50
0.01

含油废手套及废抹布
/

0.05

50
0.001

Q值Σ

0.419164
由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.419164＜1，判断项目环境风险潜势为Ⅰ。故本评价仅对本项目环境风险做简单分析。

4.7.3 可能影响环境的途径

项目主要环境风险事故为泄漏事故、火灾爆炸引发的次生污染、污染处理设施故障事故。

（1）危险物质泄漏环境风险分析

润滑油、废润滑油、造粒废气喷淋水在暂存过程中，油桶可能因老化或搬运操作不当等原因发生破损，而生产车间、危废暂存间地面防渗层因长时间的压放，局部可能因施工不良造成破裂，以上情况发生后，润滑油、废润滑油、造粒废气喷淋水可能通过裂缝等进入到土壤，危害临近区域的地下水安全，并有可能泄漏到地面流入到地表水体，造成地表水体污染。

（2）火灾爆炸引发的次生污染

1）次生消防废水污染：本项目涉及的风险物质润滑油、废润滑油、废焦油等在遇明火的情况下可能产生火灾事故，一旦采用消防水扑救，就会产生消防废水，在消防废水处理不当的情况下，就有可能使得消防废水外排，进入土壤以及附近的地下水中，危害土壤、地下水安全。

2）次生废气污染：本项目润滑油、废润滑油、废焦油等燃烧产生的碳氢化合物、一氧化碳、烟尘等有害气体。

（3）污染处理设施故障
1）废气事故性排放事故风险：项目除尘器发生故障，不能有效捕捉粉尘，导致粉尘事故排放；项目包覆造粒废气处置设施发生故障，不能有效去除废气中的沥青烟、苯并[a]芘、VOCs等污染物，导致粉尘事故排放，对环境空气造成影响。

2）废水事故性排放事故风险：本项造粒废气喷淋水经隔油刮渣池、沉淀池处理。废水事故性排放为隔油刮渣池、沉淀池等池体破损导致生产废水进入周边土壤及地下水，造成环境污染。

4.7.4 环境风险防范措施

（1）危险物质泄露风险防范措施及应急要求
1）泄漏事故风险防范措施

项目总平面布置的各车间等建构筑防火间距应符合《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022、）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等相关规范标准的要求。在厂区总平面布置中还配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志、防泄漏报警装置，能够从源头断绝事故的发生。

环评要求危险废物应暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。危废暂存间的建设应当符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施。对造粒搅拌釜安排专人管理，确保温度在可控范围，发现异常及时停机检修
2）泄漏事故的应急措施

①一旦发生润滑油、废润滑油、喷淋废水等泄漏事故，未漫流到生产车间或危险废物暂存间外，应立即用棉纱之类的物品将泄漏的润滑油收集，并将泄漏的容器中的危险物质转移到另外一个完好的容器中，将泄漏控制在生产车间或危险废物暂存间内；

②在处理完泄漏事故后，对泄漏事故的原因查明并做修复。

（2）火灾爆炸引发的次生污染风险防范措施及应急要求

火灾发生时应在最短时间内及时通知周边人群疏散，以免对周边人员人身造成伤害。

（3）污染处理设施故障风险防范措施及应急要求

1）废气事故性排放事故风险风险防范措施及应急要求

①各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强废气处理设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。

②定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。

③现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。

2）废水事故性排放事故风险风险防范措施及应急要求

为防止废水事故排放对周围环境及受纳水体产生影响，废水处理设施应采取严格的防渗措施，废水处理设施发生故障时，对应生产工序立即停止生产，并立即对故障设施进行检修，检修完成前不可进行生产。

4.7.5环境风险评价结论

本项目涉及的主要危险物质为润滑油、废润滑油、废焦油、搅拌釜和冷凝罐残渣、造粒废气喷淋水、废活性炭、喷淋废水处理产生的浮渣及污泥、含油废手套及废抹布，厂区内储存量不大，环境风险潜势为I，潜在危险性较小。建设单位应按照相关要求，做好风险防范和减缓措施，杜绝环境风险事故的发生。只要企业严格按照有关规范标准、规范及条例的要求，认真落实环境风险防范措施，则环境风险对周围环境的影响是可以接受的。

表4-16   建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

年产4万吨电池负极材料前驱体项目

建设地点

湖南省岳阳市岳阳县荣家湾街道高新技术产业开发区建材片区建工路2号。
地理坐标

经度

E113.223562°
纬度

N29.071087°
主要危险物质分布

涉及的主要危险物质为润滑油、废润滑油、废焦油、搅拌釜和冷凝罐残渣、废活性炭、造粒废气喷淋水、喷淋废水处理产生的浮渣及污泥、含油废手套及废抹布。主要分布在危废间和厂房。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

①润滑油、废润滑油、喷淋废水等可能通过裂缝等进入到土壤，危害临近区域的地下水安全，并有可能泄漏到地面流入到地表水体，造成地表水体污染。项目润滑油、废润滑油、废焦油等燃烧产生的碳氢化合物、一氧化碳、烟尘等有害气体污染区域大气环境；消防废水流出污染外水体等
风险防范措施要求

①详见4.7.4 环境风险防范措施。

②编制突发环境事件应急预案。

填表说明

/

4.8 环保投资一览表
本项目环保投资110万，占比2.2%环保投资详见下表。

表4-17  环境保护投资估算表

类别

环境保护措施/设施

数量

投资估算（万元）

备注

废气

制粉线破碎工序、吨袋包装、产品包装
各设备配备的布袋除尘器
2套
12
/

磨粉工序、整形工序

各设备配备的布袋除尘器

4套
24
各设备自带旋风分级
12套
0

计入生产设备
生焦烘干废气
布袋除尘器
1套
6

/

沥青破碎工序产尘

布袋除尘器
1套
6

造粒线解聚打散、产品包装产尘
布袋除尘器
1套
6
/

各料仓产尘

滤芯除尘
料仓自带
/

计入生产设备
造粒反应釜废气
两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭吸附装置
1套废气处理设施
30
/

食堂油烟
油烟净化器+油烟管道

1套

/

依托现有
废水

生活污水

隔油池+化粪池

1套

0

依托标准厂房现有隔油池、化粪池

包覆造粒废气喷淋废水
隔油刮渣池、沉淀池
1套

10
固废

一般固废

一般工业固废暂存间

1个

10
/

危险废物

危废暂存间

1个

5

/

生活垃圾

垃圾桶

1个

0

依托标准厂房现有垃圾桶

噪声

设备基础减振、消声、厂房及建筑材料隔声

/

1
/

合计

110
/

4.9 环境监测计划

为确保本项目营运期环境保护措施落实到位，对周边环境质量不产生重大影响，建设单位应制定环境管理措施：

1）组织宣传国家环境保护法规和政策，定期对员工进行环境保护知识教育。

2）制订环境保护管理制度、环境保护设施管理台账，并认真执行。

3）定期委托有资质单位对污染源排放进行检测，确保污染物达标排放，《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119—2020)及《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）等要求，项目营运期自行监测计划汇总如下。

表4-18  营运期自行监测计划汇总表

污染类型

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

有组织废气

DA001

颗粒物
1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），表2二级排放标准限值

DA002

颗粒物
1次/半年

《湖南省工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（湘环发【2020】6号）
SO2
1次/半年

NOX
1次/半年

DA003

颗粒物
1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），表2二级排放标准限值

DA004

沥青烟

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），表2二级排放标准限值

苯并[a]芘

1次/年

NMHC

1次/年

《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1中“其他行业”

无组织废气

厂界

颗粒物

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），表2无组织排放监控浓度限值

苯并[a]芘

1次/年

氮氧化物
1次/年

二氧化硫

1次/年

厂区内厂房外

NMHC

1次/年

《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2

废水
DW001
COD、BOD5
、SS、NH3-N、动植物油、石油类
1次/半年

岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准从严值
噪声
东、南、西、北厂界4周外1米处
连续等效A声级

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），3类

土壤
生产车间外
石油烃、苯并[a]芘
1次/5年

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准筛选值

厂界上风向
厂界下风向



五、环境保护措施监督检查清单
	要素

内容

项目
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	制粉线粉尘排气筒DA001
	颗粒物
	布袋除尘器+23m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），表2二级排放标准限值

	
	烘干废气排气筒DA002
	颗粒物、SO2、NOX
	布袋除尘器+23m排气筒
	《湖南省工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（湘环发【2020】6号）

	
	造粒线粉尘排气筒DA003
	颗粒物
	布袋除尘器+23m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），表2二级排放标准限值

	
	造粒废气排气筒DA004
	沥青烟、苯并[a]芘、NMHC
	两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭吸附+23m排气筒
	沥青烟、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），表2二级排放标准限值；NMHC执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1中“其他行业”

	
	食堂（DA005）
	油烟
	经油烟净化器处理后通过油烟管道引至屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的浓度限值

	
	厂界
	颗粒物、苯并[a]芘、氮氧化物、二氧化硫、沥青烟
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），表2无组织排放监控浓度限值

	
	厂区内厂房外
	NMHC
	/
	《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2

	地表水环境
	DW001

（废水总排口）
	COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、石油类
	①生活污水：隔油池、化粪池；②造粒废气喷淋废水：经隔油刮渣、沉淀处理；初期雨水经初期雨水池（30m3）收集沉淀
	岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准从严值

	声环境
	破碎机、机械磨、辊压磨、空压机等设备
	等效连续A声级
	设备基础减振、消声、厂房及建筑材料隔声
	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计、建设危废暂存间，危废定期委托有资质单位进行处置；一般工业固体废物其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，能回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的交物资回收公司，严禁随意丢弃项目产生的固废。

	土壤及地下水

污染防治措施
	地面硬化，润滑油、废润滑油等液态风险物质底部设置托盘，分区防渗。

	生态保护措施
	厂区绿化

	环境风险

防范措施
	（1）在可能泄漏区域设置安全标志、防泄漏报警装置。

（2）危废暂存间的建设应当符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施。

（3）建议项目造粒工序高温釜设置温度、压力、氧含量、氮气流量等在线实时监测装置，同步配套超温、超压、缺氮、停电、冷却失效、尾气治理设施故障声光报警及联锁停机保护系统，确保废气设备异常故障时能做到及时报警、产污设备及时停运。

（4）项目在正常工况下废气均被有效收集。只有在异常工况下可能产生放空废气，放空阀出来的废气建议通过密闭管道统一收集，接入主管线输送至尾气治理设施进行处置，减少异常工况下无组织废气排放。

	其他环境

管理要求
	（1）排污许可证制度

项目在发生实际排污行为之前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。

（2）竣工环境保护自主验收要求

建设单位应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评［2017］4号）规定，在投入试运行后及时进行项目竣工环境保护验收。

（3）其他
加强制氮机相关受限空间缺氧风险防控，定期巡检氮气管道、吸附塔、氮气储罐等设施防止氮气泄漏，制氮机房保持有效通风并设置固定式氧含量监测报警装置；开展受限空间作业严格执行作业审批、盲板隔离及气体检测，落实持续通风与专人监护，作业前检测氧含量合格后方可进入，现场配备正压式空气呼吸器等应急器材，强化人员安全培训，明确氮气窒息危害，严禁盲目施救，作业区域设置警示标识，防范氮气积聚引发缺氧窒息事故。


六、结论
	本项目选址位于湖南省岳阳市岳阳县荣家湾街道高新技术产业开发区建材片区建工路2号，选址不在生态保护红线范围内，满足产业政策、规划及园区规划环评、“三线一单”等相关环境管理要求，各项污染物经采取本环境影响报告中相应措施且规范操作运行后，可实现长期连续稳定达标排放，固体废物可得到合理处理，对周边环境的影响可以接受。从环境保护角度分析，本项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	2.2118
	0
	2.2118
	+2.2118

	
	沥青烟
	0
	0
	0
	0.31
	0
	0.31
	+0.31

	
	苯并[a]芘
	0
	0
	0
	5.9×10-8
	0
	5.9×10-8
	+5.9×10-8

	
	NMHC
	0
	0
	0
	0.24
	0
	0.24
	+0.24

	
	SO2
	0
	0
	0
	0.0144
	0
	0.0144
	+0.0144

	
	NOx
	0
	0
	0
	0.135
	0
	0.135
	+0.135

	
	油烟
	0
	0
	0
	0.00648
	0
	0.00648
	+0.00648

	废水
	CODcr
	0
	0
	0
	0.6402
	0
	0.6402
	+0.6402

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.1601
	0
	0.1601
	+0.1601

	
	SS
	0
	0
	0
	0.1601
	0
	0.1601
	+0.1601

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.0800
	0
	0.0800
	+0.0800

	
	动植物油
	0
	0
	0
	0.0160
	0
	0.0160
	+0.0160

	
	石油类
	
	
	
	0.3201
	
	0.3201
	+0.3201

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	9
	0
	9
	+9

	
	食堂隔油池油泥和浮油
	0
	0
	0
	1.8
	
	1.8
	+1.8

	
	化粪池污泥
	0
	0
	0
	2.1
	
	2.1
	+2.1

	一般工业

固体废物
	废包装袋
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	废滤芯
	0
	0
	0
	0.2
	0
	0.2
	+0.2

	
	废制氮滤芯
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	
	袋式除尘器收尘
	0
	0
	0
	176.56
	0
	176.56
	+176.56

	
	扫地除尘机收尘
	0
	0
	0
	1.23
	0
	1.23
	+1.23

	危险废物
	废焦油
	0
	0
	0
	5.9
	0
	5.9
	+5.9

	
	搅拌釜和冷凝罐残渣
	0
	0
	0
	50
	0
	50
	+50

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	1.56
	0
	1.56
	+1.56

	
	喷淋废水处理产生的浮渣及污泥
	0
	0
	0
	1.02
	0
	1.02
	+1.02

	
	含油废手套及废抹布
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	废润滑油
	0
	0
	0
	0.3
	0
	0.3
	+0.3


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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项目由来

锂离子电池负极材料行业属于新能源材料行业，目前正在高速发展期。负极材料作为锂电池的重要组成部分，对锂电池的性能起着关键性的作用。负极材料主要包括碳类材料和非碳类材料，其中碳类材料分为石墨与无定形碳，主要包括天然石墨、人造石墨、硬碳、软碳等。从2015年开始，随着国家对新能源汽车的快速推动，应用在新能源汽车的动力电池在2016年出现井喷增长，从而带动了整个负极需求的增长。根据现阶段新能源汽车增长趋势，对负极材料的需求也将呈现一个持续增长的状态。目前，全球锂电池负极材料仍然以天然/人造石墨为主，人造石墨负极材料是目前全球最成熟、最有发展前景和最主要的电池材料，我国是锂离子电池负极材料的主要生产国，占全球70%以上的市场份额，发展前景十分乐观，随着新能源汽车的逐渐普及，未来锂离子电池负极材料的市场需求将出现巨大缺口。

为适应市场发展的需求，湖南烁金新材料科技有限公司拟投资5000万元，在岳阳县高新技术产业开发区建材片区建工路2号，租赁湖南天乐环保建材有限公司现有厂房，拟建设“年产4万吨电池负极材料前驱体项目”（以下简称为“本项目”）。本项目建成后，可年产4万吨电池负极材料前驱体。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业，石墨及其他非金属矿物制品制造309，其他”，应编制环境影响报告表。项目营运期排放废气中含有苯并[a]芘，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标（新桥八组），根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则表，本项目需开展大气专项评价工作。我公司根据相关法律法规、环境影响评价技术导则、环境标准，对本项目产生的大气环境影响进行了深入论证，编制完成了《年产4万吨电池负极材料前驱体项目大气专项评价报告》。

总则

编制依据

《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月26日修订；

《中华人民共和国生态环境法典》（第七十号主席令）2026年8月15日实施；
《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），2021年1月1日实施；

《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号；
《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》（湘环发〔2025〕74号）；
《湖南省环境保护条例》，2020年1月1日施行；

《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日施行；

《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办发〔2024〕33号）；

《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）；

现状监测资料；

建设单位提供的相关资料。

评价因子

本项目投产运营后产生的废气主要为破碎、磨粉、整形、解聚打散、产品包装、拆包上料等工序产尘（颗粒物），生焦烘干废气（颗粒物、NOX、SO2），造粒废气（沥青烟、苯并芘、NMHC），食堂油烟。本项目大气评价因子如下。

 本项目大气评价因子

	环境要素
	现状评价因子
	污染源评价因子
	预测评价因子

	环境空气
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、苯并[a]芘、NMHC
	沥青烟、苯并[a]芘、NMHC、颗粒物、NOX、SO2
	苯并[a]芘、NMHC、颗粒物（PM10、PM2.5）、NO2、SO2


评价标准

环境质量标准

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值（2030年12月30日前）及二级浓度限值（2031年1月1日后）限值要求；苯并[a]芘、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级浓度限值；NMHC参照《大气污染物综合排放标准详解》限值的要求。

具体标准限值详见下表。

 环境空气质量标准限值

	污染物名称
	平均时间
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值
	单位
	执行标准

	
	
	二级
	二级
	
	

	SO2
	年平均
	60
	20
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	
	24小时平均
	150
	50
	μg/m3
	

	
	1小时平均
	500
	150
	μg/m3
	

	NO2
	年平均
	40
	30
	μg/m3
	

	
	24小时平均
	80
	50
	μg/m3
	

	
	1小时平均
	200
	200
	μg/m3
	

	CO
	24小时平均
	10
	10
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	4
	4
	mg/m3
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	160
	μg/m3
	

	
	1小时平均
	200
	200
	μg/m3
	

	PM10
	年平均
	60
	50
	μg/m3
	

	
	24小时平均
	120
	100
	μg/m3
	

	PM2.5
	年平均
	30
	25
	μg/m3
	

	
	24小时平均
	60
	50
	μg/m3
	

	TSP
	年平均
	200
	200
	μg/m3
	

	
	24小时平均
	300
	300
	μg/m3
	

	苯并[a]芘
	年平均
	0.001
	0.001
	μg/m3
	

	
	24小时平均
	0.0025
	0.0025
	μg/m3
	

	NMHC
	1小时平均
	2.0
	2.0
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》


污染物控制标准

本项目DA001、DA003排气筒颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值。DA002排气筒颗粒物、氮氧化物、二氧化硫参照执行《湖南省工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（湘环发【2020】6号）。DA004排气筒有组织排放的沥青烟、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值；NMHC执行湖南省地标《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1中“其他行业”限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值。
厂界处颗粒物、苯并[a]芘、沥青烟、SO2、NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂区内厂房外NMHC执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2限值。

具体标准限值详见下表。
大气污染物有组织排放执行标准限值

	排气筒
	产污环节
	污染物
	有组织排放
	执行标准

	
	
	
	排放

浓度(mg/m3)
	排气筒高度（m）
	排放速率(kg/h)
	

	DA001
	生焦和煅后焦破碎、磨粉、整形等工序
	颗粒物
	120
	23
	11.03
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），表2二级排放标准限值

	DA002
	生焦烘干工序
	颗粒物
	30
	23
	/
	《湖南省工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（湘环发【2020】6号）

	
	
	氮氧化物
	200
	
	/
	

	
	
	二氧化硫
	300
	
	/
	

	DA003
	沥青破碎、成品包装工序
	颗粒物
	120
	23
	11.03
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），表2二级排放标准限值

	DA004
	包覆造粒废气
	沥青烟
	75
	23
	0.6
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），表2二级排放标准限值

	
	
	苯并[a]芘
	0.3×10-3
	
	0.1465*10-3
	

	
	
	NMHC
	80
	
	/
	《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1中“其他行业”

	DA005
	食堂油烟
	油烟
	2.0
	15
	/
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	注1：项目周边200m建筑物最高不到18m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1 排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。”，本项目执行综排的各排气筒均为23m，高出周围200m半径范围的建筑5m，排放速率不从严。表列速率采用《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“附录B”中内插法计算得出。

注2：本项目不属于《工业炉窑主要大气污染物排放标准》（DB43/3082-2024）中所列行业，根据（DB43/3082-2024）中适用范围规定的“本文件未作规定的行业、排放环节(生产设施)和污染物项目，按国家或湖南省相应标准要求执行”，故本项目DA002排气筒废气参照执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发【2020】6号）中附件1中的暂未制订行业排放标准，即颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米的要求。


大气污染物无组织排放执行标准限值

	污染物
	无组织排放
	执行标准

	
	排放浓度（mg/m3）
	监控点
	

	颗粒物
	1.0
	周界外浓度最高点
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），表2无组织排放监控浓度限值

	苯并[a]芘
	0.008×10-3
	周界外浓度最高点
	

	氮氧化物
	0.12
	周界外浓度最高点
	

	二氧化硫
	0.4
	周界外浓度最高点
	

	沥青烟
	生产设备不得有明显的无组织排放存在
	

	NMHC
	6
	厂区内厂房外监控点处1h平均浓度值
	《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2

	
	20
	厂区内厂房外监控点处任意一次浓度值
	


大气环境影响评价等级与评价范围

评价等级

根据5.1.章节估算结果可知，本项目废气污染物最大地面空气质量浓度占标率Pmax=6.08%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目大气评价等级为二级。

评价范围

本项目大气环境影响评价等级为二级，大气评价范围为：以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域。

环境保护目标

本项目位于工业园区，根据对建设项目周边环境的调查，项目评价范围内环境空气保护目标详见下表。

 本项目环境空气保护目标一览表

	序号
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	规模
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	

	
	上傅贞
	113.203891
	29.055158
	居住区
	居民
	约90户
	二类
	WS
	2239

	
	下傅贞
	113.200321
	29.049317
	居住区
	居民
	约50户
	二类
	WS
	3133

	
	东岸
	113.199525
	29.070239
	居住区
	居民
	约25户
	二类
	W
	2154

	
	京广村
	113.229597
	29.053894
	居住区
	居民
	约80户
	二类
	ES
	1697

	
	冲里常
	113.231747
	29.093122
	居住区
	居民
	约18户
	二类
	EN
	2448

	
	刘子生
	113.229436
	29.075013
	居住区
	居民
	约95户
	二类
	EN
	530

	
	周茂生
	113.238141
	29.069324
	居住区
	居民
	约70户
	二类
	E
	1071

	
	塅里藩
	113.246541
	29.091384
	居住区
	居民
	约120户
	二类
	EN
	2629

	
	大仙李家塘
	113.235751
	29.093867
	居住区
	居民
	约15户
	二类
	EN
	2625

	
	大众村
	113.225630
	29.087554
	居住区
	居民
	约150户
	二类
	EN
	1082

	
	大桂村
	113.209755
	29.071706
	居住区
	居民
	约98户
	二类
	W
	836

	
	山边常
	113.236552
	29.089166
	居住区
	居民
	约89户
	二类
	EN
	1958

	
	常家大屋
	113.240884
	29.091081
	居住区
	居民
	约35户
	二类
	EN
	2555

	
	应海
	113.197545
	29.063739
	居住区
	居民
	约40户
	二类
	WS
	2356

	
	新桥八组
	113.228031
	29.066318
	居住区
	居民
	约18户
	二类
	ES
	455

	
	新桥村
	113.223616
	29.061235
	居住区
	居民
	约45户
	二类
	S
	880

	
	曹家组
	113.248923
	29.070023
	居住区
	居民
	约10户
	二类
	E
	2323

	
	李十四
	113.237319
	29.057242
	居住区
	居民
	约120户
	二类
	ES
	1220

	
	杨三道
	113.242293
	29.068175
	居住区
	居民
	约40户
	二类
	ES
	1635

	
	桦林
	113.211049
	29.081672
	居住区
	居民
	约80户
	二类
	WN
	1345

	
	梁家里
	113.234492
	29.075801
	居住区
	居民
	约35户
	二类
	EN
	961

	
	洪山洞小学
	113.228403
	29.082715
	学校
	师生
	师生约300人
	二类
	EN
	1256

	
	烟棚里
	113.224752
	29.092335
	居住区
	居民
	约30户
	二类
	N
	2041

	
	茂升堂
	113.211116
	29.052949
	居住区
	居民
	约35户
	二类
	WS
	2016

	
	荷塘里
	113.219569
	29.086206
	居住区
	居民
	约8户
	二类
	N
	1316

	
	董家谭
	113.241156
	29.084459
	居住区
	居民
	约20户
	二类
	EN
	2317

	
	西塘湾
	113.210754
	29.088737
	居住区
	居民
	约79户
	二类
	WN
	1863

	
	许明西
	113.229887
	29.062014
	居住区
	居民
	约85户
	二类
	ES
	901

	
	赵甘米
	113.243101
	29.052167
	居住区
	居民
	约20户
	二类
	ES
	2610

	
	达公塘
	113.220416
	29.064916
	居住区
	居民
	约25户
	二类
	WS
	565

	
	邓宗村
	113.244143
	29.079411
	居住区
	居民
	约100户
	二类
	EN
	1890

	
	邓家湾
	113.220823
	29.088629
	居住区
	居民
	约28户
	二类
	N
	1534

	
	邓文里
	113.233111
	29.080998
	居住区
	居民
	约50户
	二类
	EN
	1280

	
	钟家
	113.246442
	29.055048
	居住区
	居民
	约45户
	二类
	ES
	2399

	
	长湖村
	113.232671
	29.068988
	居住区
	居民
	约180户
	二类
	E
	580

	
	魏庆新屋
	113.218102
	29.059215
	居住区
	居民
	约39户
	二类
	WS
	1323

	
	魏正年
	113.243056
	29.073679
	居住区
	居民
	约55户
	二类
	EN
	1715

	
	黄公塘
	113.212276
	29.065085
	居住区
	居民
	约30户
	二类
	WS
	715

	
	龙头村
	113.245066
	29.061765
	居住区
	居民
	约160户
	二类
	ES
	1681

	
	龙家坡
	113.216031
	29.081631
	居住区
	居民
	约32户
	二类
	WN
	1025


建设项目工程分析

项目概况

项目建设内容、产品方案、主要原辅材及能源消耗情况、主要设备、公用工程、工作制度及劳动定员、工艺流程和产排污环节等项目概况见《年产4万吨电池负极材料前驱体项目项目环境影响报告表》中的“建设项目工程分析”章节，此处不再赘述。

源强核算

本项目投产运营后，制粉工序产生的废气主要有：投料产尘；生焦烘干废气；破碎、吨袋包装、磨粉、整形产尘；拆包上料产尘、料仓储存产尘；产品包装产尘。造粒工序产生的废气主要有：拆包上料产尘；包覆造粒废气；沥青破碎、解聚打散、产品包装产尘；料仓储存、混料工序产尘。食堂会产生食堂油烟。

（1）制粉线废气源强核算

①投料产尘（G1-1、G2-1）

项目生焦为块状、颗粒状的湿料（含水率约3%-9%），粒径大、含水率高，投料过程中基本不产尘，本次不进行定量计算。主要考虑煅后焦投料过程中产尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“炭黑厂逸散尘排放因子”，卸投料过程粉尘产生系数按照0.1kg/t-物料计算。项目煅后焦年用量25200t，则投料粉尘产生量为2.52t。项目投料工序采用人工将包装袋底部拆开后下料，低落差投放到破碎机料仓中，料仓处于负压状态，产生的少量扬尘被负压收集，收集效率取90%（参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022版本）》中负压收集效率），同时考虑密闭车间沉降作用，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表18-2”封闭厂房可控制粉尘率为70%，则制粉线投料工序粉尘排放量为0.0756t/a，无组织排放。

②生焦烘干废气（G1-3）

生焦含水率较高，需要对生焦进行加热烘干，项目使用天然气进行加热烘干，烘干温度为50℃～60℃，将含水率从9%降低至2%左右，进入烘干工序的生焦量为13984.18t，则烘干的水蒸气产生量为979t。

生焦烘干废气包括天然气燃烧废气，以及烘干过程中物料在烘干机中翻转产尘。

1）烘干废气

参照《第二次全国污染源普查产排污系数手册》中“3099其他非金属矿物制品制造行业”中的干燥工序产污系数，本项目烘干粉尘产生量按0.763kg/t产品计算，由生焦制得的粉体材料约为9110t，以此作为产量，则烘干工序颗粒物产生量为6.951t/a（0.965kg/h）。烘干过程密闭，不考虑无组织逸散，经密闭收集后通过布袋除尘器处理，除尘效率取99%，则烘干工序粉尘排放量为0.0695t/a（0.0097kg/h），经DA002排气筒排放。

2）天然气燃烧废气

根据企业提供的设计资料，本项目烘干炉天然气年用量为7.5万m3。参照《排放源统计调査产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册-天然气工业炉窑产排污量核算系数中-颗粒物产污系数：0.000286kg/立方米-原料，NOx产污系数：0.00187kg/立方米-原料，SO2产污系数：0.000002Skg/立方米-原料[根据《天然气》（GB17820-2018），民用天然气总硫需符合一类气或二类气技术指标，本项目以最不利条件计，取二类气限值，S取100）]。年运行时长为7200h，经计算可知，SO2产生量为0.015t/a（0.0021kg/h）；NOx排放量为0.1403t/a（0.0195kg/h）；颗粒物的产生量约为0.0215t/a（0.003kg/h）。天然气燃烧尾气同烘干废气一并经DA002排气筒排放。

③破碎、生焦吨袋包装、磨粉、整形产尘

1）破碎产尘（G1-2、G2-2）

根据《第二次污染源普查产污系数手册》3091 石墨及碳素制品制造行业产污系数表要求，“石墨及碳素制品的生产过程中，如果包含破碎工艺，废气指标可参考3099其他非金属矿物制品制造的钙粉破碎工段的系数。”故本项目破碎工艺粉尘产生量参照其系数计算，破碎工序产尘系数取1.13kg/t物料。生焦和煅后焦物料破碎量约为39199.7t/a，则破碎工序粉尘产生量为44.3t/a（6.15kg/h）。破碎过程为密闭破碎，不考虑无组织逸散。经密闭收集后通过布袋除尘器处理，除尘效率取99%，则破碎工序粉尘排放量为0.443t/a（0.0615kg/h），经DA001排气筒排放。

2）吨袋包装产尘（G1-4）

生焦采用机械磨磨粉，无法做到全流程连续生产，烘干后的物料需要采用吨袋包装暂存，再进行拆包上料。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“炭黑厂逸散尘排放因子”，卸投料过程粉尘产生系数按照0.1kg/t-物料计算。烘干后需吨袋包装的生焦量约12998.23t，则包装粉尘产生量为1.3t/a（0.181kg/h）。项目采用在出料管外部套装环形吸尘罩的收集方式，通过负压抽吸控制粉尘扩散，同时吨袋扎紧出料口，可以大幅减少粉尘扩散，该收集方式收集效率较高，通常在90%以上，同时参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022版本）》中负压收集效率（90%）。综合分析，本评价收集效率保守取90%。收集的粉尘经布袋除尘器处理后有组织排放，除尘处理效率取99%，则包装工序粉尘有组织排放量为0.0117t/a（0.0016kg/h），经DA001排气筒排放。同时考虑密闭车间沉降作用，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表18-2”封闭厂房可控制粉尘率为70%，则无组织排放量为0.039t/a。

3）磨粉产尘（G1-7、G2-4）

磨粉本质也为破碎，参照其产尘取值系数1.13kg/t物料，生焦和煅后焦物料磨粉量约为38163t/a，则磨粉工序粉尘产生量为43.12t/a（5.99kg/h）。磨粉过程为密闭，不考虑无组织逸散。经密闭收集后通过布袋除尘器处理，除尘效率取99%，则磨粉工序粉尘排放量为0.431t/a（0.0599kg/h），经DA001排气筒排放。

4）整形产尘（G1-8、G2-5）

整形的工作原理与磨粉相似，参照其产尘取值系数1.13kg/t物料，生焦和煅后焦物料整形量约为38111t/a，则磨粉工序粉尘产生量为43.07t/a（5.98kg/h）。磨粉过程为密闭，不考虑无组织逸散。经密闭收集后通过布袋除尘器处理，除尘效率取99%，则磨粉工序粉尘排放量为0.4307t/a（0.0598kg/h），经DA001排气筒排放。

④拆包上料、料仓储存产尘

1）拆包上料（G1-5）

参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“炭黑厂逸散尘排放因子”，卸投料过程粉尘产生系数按照0.1kg/t-物料计算。仅生焦需要拆包上料，拆包上料量约为12996.93t，则拆包上料粉尘产生量为1.3t。项目投料工序采用人工将包装袋底部拆开后下料，低落差投放到料仓中，料仓处于负压状态，产生的少量扬尘被负压收集，收集效率取90%（参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022版本）》中负压收集效率），同时考虑密闭车间沉降作用，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表18-2”封闭厂房可控制粉尘率为70%，则拆包上料工序粉尘排放量为0.039t/a，无组织排放。

2）料仓储存产尘（G1-6、G2-3）
生焦和煅后焦分别设置料仓便于负压输送物料，生焦和煅后焦通过料仓的转移量分别约为12995.63t、25171.268t，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，煤加工过程中逸散尘中运输和输送的排放系数为0.1kg/t，则生焦料仓储存粉尘产生量为1.3t/a，煅后焦料仓储存粉尘产生量为2.52t/a。各料仓均自带滤芯除尘，经滤芯除尘（参照《滤筒式除尘器》（JB/T 10341-2014）中去除效率，本评价保守除尘效率取95%）+在车间进一步沉降（取70%）后无组织排放。计算可知，各料仓储存无组织粉尘排放量为0.0572t/a。

⑤产品包装产尘（G1-9、G2-6）
参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“炭黑厂逸散尘排放因子”，卸投料过程粉尘产生系数按照0.1kg/t-物料计算。粉体材料（含成品、尾料）约38073.068t，则包装粉尘产生量约为3.81t/a（0.529kg/h）。项目采用在出料管外部套装环形吸尘罩的收集方式，通过负压抽吸控制粉尘扩散，同时吨袋扎紧出料口，可以大幅减少粉尘扩散，根据企业同类项目经验，该收集方式收集效率较高，通常在90%以上，本评价收集效率保守取90%。收集的粉尘经布袋除尘器处理后有组织排放，除尘处理效率取99%，则包装工序粉尘有组织排放量为0.0343t/a（0.0048kg/h），经DA001排气筒排放。同时考虑密闭车间沉降作用，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表18-2”封闭厂房可控制粉尘率为70%，无组织排放量为0.1143t/a。
（2）造粒线废气源强核算

①拆包上料产尘（G3-1）

参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“炭黑厂逸散尘排放因子”，卸投料过程粉尘产生系数按照0.1kg/t-物料计算。制粉线生产的粉体材料（成品）约18000t用于造粒工序，则拆包上料量约为18000t，则拆包上料粉尘产生量为1.8t。项目投料工序采用人工将包装袋底部拆开后下料，低落差投放到料仓中，料仓处于负压状态，产生的少量扬尘被负压收集，收集效率取90%，同时考虑密闭车间沉降作用，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表18-2”封闭厂房可控制粉尘率为70%，则拆包上料工序粉尘排放量为0.054t/a，无组织排放。

②造粒废气（G3-7）

根据建设单位提供的资料，项目造粒工序配备立式搅拌釜（高温釜）、卧式搅拌釜（冷却釜）以及尾气冷却接收罐。立式搅拌釜（高温釜）原理为在一定的温度曲线下搅拌，改变釜内物料组分和物料理化性质。进料、升温热解反应工序在高温釜内进行，后续降温冷却在冷却釜中进行（每个高温釜均配套冷却釜）。

项目使用的粉体材料（成品）、沥青粉均含有焦油，常温下焦油是一种黑色粘稠液体，主要由多环芳香族化合物组成，烷基芳烃含量较少，高沸点组分较多，主要有1-甲基萘、2-甲基萘、苊、芴、氧芴、蒽、菲、咔唑、萤蒽、喹啉、芘等。热解反应过程中，部分焦油会挥发出来，废气中苯并[a]芘为多环芳烃中的一种，苯并[a]芘是致突变性最强的环境化学致癌物，对人体有长期毒性、致畸性。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），同时结合石油焦等原辅料的成分和工艺分析，评价确定造粒反应釜废气废气污染因子为沥青烟、苯并[a]芘、NMHC。造粒工序中粉体材料（成品）产排污系数参考同类企业《江西紫宸科技有限公司年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建建设项目竣工环境保护验收监测报告》（致远【验】字20190829-03号）中对包覆造粒废气的监测结果，在造粒工序中的废气产污系数为：整个包覆造粒过程，沥青烟产污系数为0.31kg/t产品，苯并[a]芘产污系数为5.9×10-8kg/t产品，NMHC产污系数为0.03kg/t产品。

类比可行性分析，由下表分析可知，类比该项目可行。
	项目
	类比项目情况
	本项目情况
	类比可行性

	产品及产能
	年产2万吨锂离子电池负极材料
	年产4万吨电池负极材料前驱体（实际造粒工序产能约2万吨）
	产品类似，产能基本一致

	原辅材料
	石油焦/针状焦、沥青
	生焦、煅后焦、沥青
	基本一致

	工艺
	原料（石油焦 / 针状焦）→破碎筛分→混料→包覆→冷却→筛分、除磁→成品负极材料包装
	拆包上料、混料、包覆造粒、解聚打散、包装
	同样涉及包覆造粒工序

	废气处理设施
	烟气冷凝回收焦油→喷淋洗涤→活性炭吸附装置
	两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭吸附
	本项目增加电捕焦油器，更优


根据物料平衡，造粒产品产能按照约20000t计。经计算可知，造粒废气中，沥青烟的产生量为6.2t/a，苯并[a]芘的产生量为1.18×10-6t/a，NMHC的产生量为0.6t/a。造粒工序密闭生产，出气孔与排气管道直接相连，因此不考虑废气无组织排放。造粒工序高温釜、冷却釜产生的废气经尾气冷却接收罐冷却后，再通过管道收集进入一套两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭吸附装置处理，经处理后通过一根23m高排气筒排放（排放口编号：DA004）。

根据废气处理设施设计资料，同时苯并芘去除效率参照《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）征求意见稿编制说明中环科院实测结论：炭化沥青烟气内68%～74%苯并[a]芘富集在焦油雾滴中，蜂窝式电捕焦油器捕捉焦油液滴时可同步去除绝大部分附着态苯并[a]芘，正常工况下对苯并[a]芘协同去除效率为93%～96%。沥青烟去除效率参照T/CNIA 0028-2019《炭素生产用电捕设备技术规范》5.2条款：炭素焙烧沥青烟气配套蜂窝电捕焦油器，沥青烟去除效率≥95%。综合分析，本项目两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭吸附装置对沥青烟、苯并[a]芘的综合去除率保守取95%。两级活性炭对NMHC的去除率取60%（取值依据参照《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》表5 吸附法取值效率在50-80%，本评价设置两级活性炭，保守取60%）。计算可知造粒工序沥青烟排放量为0.31t/a（0.043kg/h）、苯并[a]芘排放量为5.9×10-8t/a（8.19×10-9kg/h）、NMHC排放量为0.24t/a（0.033kg/h）。
③沥青破碎、解聚打散、产品包装产尘

1）沥青破碎产尘（G3-3）

根据《第二次污染源普查产污系数手册》3091 石墨及碳素制品制造行业产污系数表要求，“石墨及碳素制品的生产过程中，如果包含破碎工艺，废气指标可参考3099其他非金属矿物制品制造的钙粉破碎工段的系数。”故本项目破碎工艺粉尘产生量参照其系数计算，破碎工序产尘系数取1.13kg/t物料。沥青物料破碎量约为2020t/a，则破碎工序粉尘产生量为2.28t/a（0.317kg/h）。破碎过程为密闭破碎，不考虑无组织逸散。经密闭收集后通过布袋除尘器处理，除尘效率取99%，则沥青破碎工序粉尘排放量为0.023t/a（0.0032kg/h），经DA003排气筒排放。

2）解聚打散产尘（G3-8）

根据业主经验，解聚打散工序粉料损失量约为参与打散量的1‰，根据物料平衡计算，解聚打散物料量为19953.118t，则解聚打散产尘量约为20t/a（2.78kg/h）。解聚打散过程密闭，不考虑无组织逸散。经密闭收集后通过布袋除尘器处理，除尘效率取99%，则解聚打散工序粉尘排放量为0.2t/a（0.028kg/h），经DA003排气筒排放。

3）产品包装产尘（G3-9）

参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“炭黑厂逸散尘排放因子”，卸投料过程粉尘产生系数按照0.1kg/t-物料计算。根据物料平衡，需包装的造粒料19931.118t，则包装粉尘产生量约为2.0t/a（0.28kg/h）。项目采用在出料管外部套装环形吸尘罩的收集方式，通过负压抽吸控制粉尘扩散，同时吨袋扎紧出料口，可以大幅减少粉尘扩散，该收集方式收集效率较高，通常在90%以上，同时参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022版本）》中负压收集效率（90%）。综合分析，本评价收集效率保守取90%。收集的粉尘经布袋除尘器处理后有组织排放，除尘处理效率取99%，则包装工序粉尘有组织排放量为0.018t/a（0.0025kg/h），经DA003排气筒排放。同时考虑密闭车间沉降作用，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表18-2”封闭厂房可控制粉尘率为70%，无组织排放量为0.06t/a。

④料仓储存、混料工序产尘

1）粉体料仓储存产尘（G3-2）
根据物料平衡，粉体材料（成品）通过料仓的转移量为17998.2t，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，煤加工过程中逸散尘中运输和输送的排放系数为0.1kg/t，则料仓储存粉尘产生量为1.8t/a。料仓均自带滤芯除尘，经滤芯除尘（参照《滤筒式除尘器》（JB/T 10341-2014）中去除效率，本评价保守除尘效率取95%）+在车间进一步沉降（取70%）后无组织排放。计算可知，粉体料仓储存无组织粉尘排放量为0.027t/a。

2）沥青料仓储存产尘（G3-4）

根据物料平衡，沥青通过料仓的转移量为2017.72t，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，煤加工过程中逸散尘中运输和输送的排放系数为0.1kg/t，则料仓储存粉尘产生量为0.202t/a。料仓均自带滤芯除尘，经滤芯除尘（参照《滤筒式除尘器》（JB/T 10341-2014）中去除效率，本评价保守除尘效率取95%）+在车间进一步沉降（取70%）后无组织排放。计算可知，沥青料仓储存无组织粉尘排放量为0.003t/a。

4）混料工序产尘（G3-5）
根据物料平衡，混料工序的转移量为20013.918t，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中的混合肥料厂混合工序粉尘排放系数为0.1kg/t，则混料工序粉尘产生量为2.0t/a。混料机自带滤芯除尘，经滤芯除尘（参照《滤筒式除尘器》（JB/T 10341-2014）中去除效率，本评价保守除尘效率取95%）+在车间进一步沉降（取70%）后无组织排放。计算可知，混料工序无组织粉尘排放量为0.03t/a。
5）混合料仓储存产尘（G3-6）

根据物料平衡，混合料仓的物料转移量为20011.918t，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，煤加工过程中逸散尘中运输和输送的排放系数为0.1kg/t，则混合料仓储存粉尘产生量为2.0t/a。混合料仓均自带滤芯除尘，经滤芯除尘（参照《滤筒式除尘器》（JB/T 10341-2014）中去除效率，本评价保守除尘效率取95%）+在车间进一步沉降（取70%）后无组织排放。计算可知，混合料仓储存无组织粉尘排放量为0.03t/a。
（3）食堂油烟
本项目在厂内用餐人数为60人。食堂每天使用6小时，设置1套风量为3000m3/h的油烟净化器（油烟去除率60%以上）。每人每天食用油消耗量按30g计算，一般油烟挥发量取3%，则本项目油烟产生量为16.2kg/a，产生速率为0.009kg/h；。项目食堂设2个灶头。食堂油烟经油烟净化器处理后通过油烟管道引至屋顶排放。油烟排放量为6.48kg/a，油烟排放速率为0.0036kg/h，排放浓度为1.2mg/m3；油烟排放浓度低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的浓度限值（2.0mg/m3），可达标排放。
本项目废气污染物排放情况汇总见下表。

本项目废气污染物排放情况汇总一览表

	序号
	产污环节
	废气编号
	污染物
	排气筒
	有组织排放量（t/a）
	无组织排放量（t/a）
	全厂排放量（t/a）

	
	破碎
	G1-2、G2-2
	颗粒物
	DA001
	0.443
	/
	/

	
	吨袋包装
	G1-4
	颗粒物
	
	0.0117
	0.039
	/

	
	磨粉
	G1-7、G2-4
	颗粒物
	
	0.431
	/
	/

	
	整形
	G1-8、G2-5
	颗粒物
	
	0.4307
	/
	/

	
	产品包装
	G1-9、G2-6
	颗粒物
	
	0.0343
	0.1143
	/

	
	生焦烘干
	G1-3
	颗粒物
	DA002
	0.091
	/
	/

	
	
	
	SO2
	
	0.015
	/
	/

	
	
	
	NOx
	
	0.1403
	/
	/

	
	沥青破碎
	G3-3
	颗粒物
	DA003
	0.023
	/
	/

	
	解聚打散
	G3-8
	颗粒物
	
	0.2
	/
	/

	
	产品包装
	G3-9
	颗粒物
	
	0.018
	0.06
	/

	
	造粒
	G3-7
	NMHC
	DA004
	0.24
	/
	/

	
	
	
	沥青烟
	
	0.31
	/
	/

	
	
	
	苯并[a]芘
	
	5.9×10-8
	/
	/

	
	投料
	G1-1、G2-1
	颗粒物
	/
	/
	0.0756
	/

	
	拆包上料
	G1-5
	颗粒物
	/
	/
	0.039
	/

	
	料仓
	G1-6、G2-3
	颗粒物
	/
	/
	0.0572
	/

	
	拆包上料
	G3-1
	颗粒物
	/
	/
	0.054
	/

	
	料仓
	G3-2、G3-4、G3-6
	颗粒物
	/
	/
	0.06
	/

	
	混料
	G3-5
	颗粒物
	/
	/
	0.03
	/

	
	食堂油烟
	/
	油烟
	DA005
	0.00648
	/
	/

	合计
	颗粒物
	/
	1.6827
	0.5291
	2.2118

	
	沥青烟
	/
	0.31
	/
	0.31

	
	苯并[a]芘
	/
	5.9×10-8
	/
	5.9×10-8

	
	NMHC
	/
	0.24
	/
	0.24

	
	SO2
	/
	0.015
	/
	0.015

	
	NOx
	/
	0.1403
	/
	0.1403

	
	油烟
	/
	0.00648
	/
	0.00648


本项目废气污染物产排情况汇总见下表。

本项目废气污染物产排情况一览表

	产污环节
	废气编号
	污染物

种类
	产生情况
	排放形式
	治理设施
	排放情况
	排放口基本情况

	
	
	
	产生量（t/a）
	产生

速率（kg/h）
	
	收集效率（%）
	治理工艺
	去除效率（%）
	是否为可行技术
	有组织排放量（t/a）
	有组织排放速率（kg/h）
	风量（m3/h）
	排放浓度（mg/m3）
	无组织排放量（t/a）
	无组织排放速率（kg/h）
	

	破碎
	G1-2、G2-2
	颗粒物
	44.3
	6.153
	有组织
	100
	布袋除尘器
	99
	是
	1.3507
	0.188
	45000
	4.18
	/
	/
	编号DA001；内径1m；烟气温度：常温；高度：23m

	吨袋包装
	G1-4
	颗粒物
	1.3
	0.181
	有组织、无组织
	90
	布袋除尘器
	99
	是
	
	
	
	
	0.039①
	0.0054
	

	磨粉
	G1-7、G2-4
	颗粒物
	43.12
	5.989
	有组织
	100
	布袋除尘器
	99
	是
	
	
	
	
	/
	/
	

	整形
	G1-8、G2-5
	颗粒物
	43.07
	5.982
	有组织
	100
	布袋除尘器
	99
	是
	
	
	
	
	/
	/
	

	产品包装
	G1-9、G2-6
	颗粒物
	3.81
	0.529
	有组织、无组织
	90
	布袋除尘器
	99
	是
	
	
	
	
	0.1143①
	0.0159
	

	生焦烘干
	G1-3
	颗粒物
	6.972
	0.968
	有组织
	100
	布袋除尘器
	99
	是
	0.091
	0.0126
	13000
	1.0
	/
	/
	编号DA002；内径0.4m；烟气温度：40℃；高度：23m

	
	
	SO2
	0.0144
	0.002
	有组织
	100
	/
	0
	/
	0.015
	0.0021
	
	0.16
	/
	/
	

	
	
	NOX
	0.135
	0.019
	有组织
	100
	/
	0
	/
	0.1403
	0.0195
	
	1.5
	/
	/
	

	沥青破碎
	G3-3
	颗粒物
	2.28
	0.317
	有组织
	100
	布袋除尘器
	99
	是
	0.241
	0.0335
	16000
	2.09
	/
	/
	编号DA003；内径0.5m；烟气温度：常温；高度：23m

	解聚打散
	G3-8
	颗粒物
	20
	2.778
	有组织
	100
	布袋除尘器
	99
	是
	
	
	
	
	/
	/
	

	产品包装
	G3-9
	颗粒物
	2.0
	0.278
	有组织、无组织
	90
	布袋除尘器
	99
	是
	
	
	
	
	0.06①
	0.0083
	

	造粒
	G3-7
	NMHC
	0.6
	0.083
	有组织
	100
	两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭吸附
	60
	是
	0.24
	0.033
	16000
	2.06
	/
	/
	编号DA004；内径0.5m；烟气温度：常温；高度：23m

	
	
	沥青烟
	6.2
	0.861
	有组织
	100
	
	95
	是
	0.31
	0.043
	
	2.69
	/
	/
	

	
	
	苯并[a]芘
	1.18×10-6
	1.64×10-7
	有组织
	100
	
	95
	是
	5.9×10-8
	8.19×10-9
	
	5.12×10-7
	/
	/
	

	食堂油烟
	/
	油烟
	0.0162
	0.009
	有组织
	100
	油烟净化器
	60
	是
	0.00648
	0.0036
	3000
	1.2
	/
	/
	编号DA005；内径0.3m；烟气温度：45；高度：15m

	投料
	G1-1、G2-1
	颗粒物
	2.52
	0.350
	无组织
	90
	料仓负压收集
	70
	是
	/
	/
	/
	/
	0.0756①
	0.011
	/

	拆包上料
	G1-5
	颗粒物
	1.3
	0.181
	无组织
	90
	料仓负压收集
	70
	是
	/
	/
	/
	/
	0.039①
	0.005
	/

	料仓
	G1-6、G2-3
	颗粒物
	3.82
	0.531
	无组织
	100
	滤芯除尘
	95
	是
	/
	/
	/
	/
	0.0572①
	0.008
	/

	拆包上料
	G3-1
	颗粒物
	1.8
	0.250
	无组织
	90
	料仓负压收集
	0
	是
	/
	/
	/
	/
	0.054①
	0.008
	/

	料仓
	G3-2、G3-4、G3-6
	颗粒物
	5.6
	0.778
	无组织
	100
	滤芯除尘
	95
	是
	/
	/
	/
	/
	0.06①
	0.0083
	/

	混料
	G3-5
	颗粒物
	2.0
	0.278
	无组织
	100
	滤芯除尘
	95
	是
	/
	/
	/
	/
	0.03①
	0.004
	/

	①考虑车间沉降后的无组织排放量


环境空气质量现状调查与评价

基本污染物环境质量现状及达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2025年。本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用岳阳市2025年度生态环境质量公报数据中岳阳县区域数据。

 2025年岳阳县环境空气质量现状评价表

	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m³）
	标准值

（μg/m³）
	占标率

（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	16
	40
	40
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	46
	60
	76.67
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	30.1
	30
	100.33
	超标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1000
	4000
	25
	达标

	O3
	日最大8小时平均值的第90百分位数
	135
	160
	84.38
	达标


由上表可知，对标《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准“过渡阶段浓度限值”，岳阳县2025年属于不达标区，不达标因子为PM2.5。
其他污染物环境质量现状

本项目涉及的大气特征污染物为沥青烟、苯并[a]芘、NMHC、颗粒物，其中沥青烟没有环境空气质量标准。为了解项目评价区域内环境质量现状，本环评引用《湖南金力泰新材料科技有限公司硅酸钠生产建设项目（年产92000t固态硅酸钠、23600t液态硅酸钠）环境影响报告书》委托湖南谱实检测技术有限公司于2023年12月4日至12月10日在项目厂界下风向布设1个采样点，对总悬浮颗粒物（TSP）连续7天进行现场补充监测。监测点位G2，位于本项目评价范围内下风向，相对本项目厂址距离约650m，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。”的要求。

另外，本次环评委托湖南正鸿检测技术有限公司于2026.4.10~2026.4.17日对本项目西南面约580m处达公塘居民点（G1）的苯并[a]芘、NMHC进行了补充监测，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的“在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1～2个监测点”的要求。

 本项目特征污染物监测点位基本信息

	编号
	监测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m
	备注

	
	
	经度/°
	纬度/°
	
	
	
	
	

	G1
	达公塘居民点
	113.221222°
	29.065253°
	苯并[a]芘
	2026.4.10~2026.4.17
	西南
	580
	本次补充监测

	
	
	
	
	NMHC
	
	
	
	

	G2
	引用监测点位
	113.223327°
	29.0682391°
	TSP
	2023.12.4~2023.12.10
	西南
	650
	引用数据


环境空气特征污染物监测结果见下表。

 环境空气特征污染物环境质量现状(监测结果)表

	监测点位编号
	污染物
	平均时间
	评价标准（μg/m3）
	监测浓度范围（μg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	是否达标

	
	
	
	
	
	
	
	

	G1
	苯并[a]芘
	日平均
	0.0025
	0.0009L
	18
	0
	达标

	
	NMHC
	小时值
	2000
	1320~1620
	81
	0
	达标

	G2
	TSP
	日平均
	300
	192~217
	72.3
	0
	达标

	注：未检出按检出限一半计算占标率


由上表可知，监测期间苯并[a]芘、TSP的监测值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表2中二级浓度限值要求；NMHC的监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》限值的要求。

大气环境影响预测与评价

估算模型及大气评价等级判定

本评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型AERSCREEN，结合项目大气污染物排放参数，计算项目大气污染源的最大环境影响，按评价工作分级判据进行分级。

（1）评价工作分级方法

根据项目的初步工程分析结果，选取主要大气污染物计算其最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：
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式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

Coi一般选取GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取Pi值最大者(Pmax)和其对应的D10%。

 评价工作等级分级判据

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


同一项目有多个(两个以上，含两个)污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

（2）Coi取值

本项目位于二类环境空气功能区，各废气污染物Coi取值见下表。

 本项目各废气污染物Coi取值一览表

	污染物名称
	Coi
	单位
	备注

	苯并[a]芘
	0.0075
	μg/m3
	按《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级浓度24小时平均值的3倍折算

	NMHC
	2000
	μg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》

	TSP
	900
	μg/m3
	按《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级浓度24小时平均值的3倍折算

	PM10
	360
	μg/m3
	按《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值24小时平均值的3倍折算

	PM2.5
	180
	μg/m3
	按《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值24小时平均值的3倍折算

	NO2
	200
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值


（3）污染源强参数

根据工程分析，本项目大气污染物点源及面源源强参数见下表。其中NO2源强取最不利按照氮氧化物排放量的100%转换计算，TSP（面源）、PM10源强按照颗粒物排放量的100%转换计算，PM2.5源强以PM10源强的50%计。
 本项目大气污染物有组织排放源强参数

	排气筒编号
	名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气温度/℃
	年排放小时/h
	排放

工况
	污染物排放速率

kg/h

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	DA001
	制粉线粉尘排气筒
	33
	74
	23
	1.0
	25
	7200
	正常

排放
	PM10
	0.188

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.094

	DA002
	烘干废气排气筒
	-23
	68
	23
	0.4
	40
	7200
	正常

排放
	PM10
	0.0126

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.0063

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.0021

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.0195

	DA003
	造粒线粉尘排气筒
	57
	68
	23
	0.5
	25
	7200
	正常

排放
	PM10
	0.0335

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.0168

	DA004
	造粒废气排气筒
	50
	90
	23
	0.5
	25
	7200
	正常

排放
	苯并[a]芘
	8.19×10-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NMHC
	0.033


 本项目大气污染物无组织排放源强参数

	名称
	面源中心

坐标/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时/h
	排放工况
	污染物排放速率

kg/h

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	厂房
	34
	28
	140
	75
	-15
	12
	7200
	正常排放
	TSP
	0.0735

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	0.0735

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.0368


（4）估算模型参数

估算模式所用参数见下表。

 估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村[1]

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	39.2（出现时间2009-07-19）

	最低环境温度/℃
	-4.2（出现时间2013-01-04）

	地表类型
	草地

	区域湿度条件
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	☑是□否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是☑否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/

	[1]：项目周边3km范围内城市建成区或者规划区小于一半。


（5）估算模型计算结果

估算模型AERSCREEN估算结果截图见下图。
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 估算模型AERSCREEN估算结果截图（地面空气质量浓度）
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 估算模型AERSCREEN估算结果截图（占标率）

估算模式计算结果见下表。

 本项目废气预测结果（占标率%）统计表

	序号
	污染源名称
	方位角度(度) 
	离源距离(m)
	相对源高(m)
	SO2|D10(m)
	NO2|D10(m)
	TSP|D10(m)
	PM10|D10(m)
	PM2.5|D10(m)
	苯并a芘(BaP)|D10(m)
	NMHC|D10(m)

	1
	DA001
	260
	67
	2.85
	0.00|0
	0.00|0
	0.00|0
	4.98|0
	4.98|0
	0.00|0
	0.00|0

	2
	DA002
	300
	153
	0.95
	0.01|0
	0.33|0
	0.00|0
	0.12|0
	0.12|0
	0.00|0
	0.00|0

	3
	DA003
	260
	88
	2.02
	0.00|0
	0.00|0
	0.00|0
	0.77|0
	0.77|0
	0.00|0
	0.00|0

	4
	DA004
	260
	88
	2.02
	0.00|0
	0.00|0
	0.00|0
	0.00|0
	0.00|0
	0.01|0
	0.00|0

	5
	车间
	0
	98
	0
	0.00|0
	0.00|0
	2.43|0
	6.08|0
	6.08|0
	0.03|0
	0.00|0

	
	各源最大值
	--
	--
	--
	0.01
	0.33
	2.43
	6.08
	6.08
	0.03
	0


由估算模型AERSCREEN估算结果可知，本项目废气污染物最大地面空气质量浓度占标率Pmax=6.08%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目大气评价等级为二级，评价范围为以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域。本项目不进行进一步预测与评价，只对大气污染物排放量进行核算。

大气污染物排放量核算

根据以上源强核算，本项目大气污染物排放量核算情况见表5-7~表5-9。

 大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算排放量

（t/a）

	
	DA001
	颗粒物
	4.18
	0.188
	1.3507

	
	DA002
	颗粒物
	1.0
	0.0126
	0.091

	
	
	SO2
	0.16
	0.0021
	0.015

	
	
	NOX
	1.5
	0.0195
	0.1403

	
	DA003
	颗粒物
	2.09
	0.0335
	0.241

	
	DA004
	NMHC
	2.06
	0.033
	0.24

	
	
	沥青烟
	2.69
	0.043
	0.31

	
	
	苯并[a]芘
	5.12×10-7
	8.19×10-9
	5.9×10-8

	
	DA005
	油烟
	1.2
	0.0036
	0.00648

	有组织排放合计
	颗粒物
	1.6827

	
	沥青烟
	0.31

	
	苯并[a]芘
	5.9×10-8

	
	NMHC
	0.24

	
	SO2
	0.015

	
	NOX
	0.1403

	
	油烟
	0.00648


 大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	产污环节
	污染物
	排放量（t/a）

	
	吨袋包装G1-4
	颗粒物
	0.039

	
	产品包装G1-9、G2-6
	颗粒物
	0.1143

	
	产品包装G3-9
	颗粒物
	0.06

	
	投料G1-1、G2-1
	颗粒物
	0.0756

	
	拆包上料G1-5
	颗粒物
	0.039

	
	料仓G1-6、G2-3
	颗粒物
	0.0572

	
	拆包上料G3-1
	颗粒物
	0.054

	
	料仓G3-2、G3-4、G3-6
	颗粒物
	0.06

	
	混料G3-5
	颗粒物
	0.03

	无组织排放总计
	0.5291


 大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	排放量（t/a）

	
	颗粒物
	有组织
	1.6827

	
	
	无组织
	0.5291

	
	
	合计
	2.2118

	
	沥青烟
	有组织
	0.31

	
	
	无组织
	0

	
	
	合计
	0.31

	
	苯并[a]芘
	有组织
	5.9×10-8

	
	
	无组织
	0

	
	
	合计
	5.9×10-8

	
	NMHC
	有组织
	0.24

	
	
	无组织
	0

	
	
	合计
	0.24

	
	SO2
	有组织
	0.015

	
	
	无组织
	0

	
	
	合计
	0.015

	
	NOX
	有组织
	0.1403

	
	
	无组织
	0

	
	
	合计
	0.1403

	
	油烟
	有组织
	0.00648

	
	
	无组织
	0

	
	
	合计
	0.00648


非正常工况下排放情况

非正常工况下排放情况主要针对废气处理设施发生故障时的废气排放情况，具体见下表。

 大气污染物非正常排放量核算表

	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间
	年发生频次
	应对措施

	DA001排气筒对应的破碎、磨粉、整形等污染工序
	袋式除尘器发生故障，处理效率降为0
	颗粒物
	418.53
	18.83
	30min
	1次
	①定期检查和维护处理设施；②处理设施发生故障时，立即停止相应工序生产，进行维修

	DA002对应的烘干工序
	袋式除尘器发生故障，处理效率降为0
	颗粒物
	74.46
	0.968
	30min
	1次
	①定期检查和维护处理设施；②处理设施发生故障时，立即停止相应工序生产，进行维修

	DA003对应的沥青破碎、解聚打散、产品包装等工序
	袋式除尘器发生故障，处理效率降为0
	颗粒物
	210.81
	3.37
	30min
	1次
	①定期检查和维护处理设施；②处理设施发生故障时，立即停止相应工序生产，进行维修

	DA004对应的造粒工序
	两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭吸附失效，处理效率降为0
	NMHC
	5.19
	0.083
	30min
	1次
	①定期检查和维护处理设施；②处理设施发生故障时，立即停止相应工序生产，进行维修

	
	
	沥青烟
	53.81
	0.861
	30min
	1次
	

	
	
	苯并[a]芘
	1.03×10-5
	1.64×10-7
	30min
	1次
	


大气环境防护距离

根据估算模型AERSCREEN估算结果，本项目废气污染物最大地面空气质量浓度占标率Pmax=6.08%＜100%。可知，废气污染物最大地面空气质量浓度无超标点，本项目无需设置大气环境防护距离。

项目大气环境影响评价自查表

 建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km(
	边长=5 km(

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥ 2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500 t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物 (SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3)

其他污染物 (苯并[a]芘、NMHC)
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准□
	附录D (
	其他标准 (

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源
调查
	调查内容
	项目正常排放源 (
项目非正常排放源 (
现有污染源 □
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源(

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD(
	ADMS

(
	AUSTAL2000(
	EDMS/AEDT(
	CALPUFF(
	网格模型(
	其他
(

	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长5～50km (
	边长 = 5 km □

	
	预测因子
	预测因子(    )
	包括二次PM2.5 □

不包括二次PM2.5 □

	
	正常排放短期浓度
贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度
贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10% □

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓度
贡献值
	非正常持续时长（   ）h
	C非正常占标率≤100% □
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标 □
	C叠加不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k ≤-20% □
	k ＞-20% □

	环境监测
计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、NMHC、SO2、NOX）
	有组织废气监测 (   
无组织废气监测 (
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（/）
	监测点位数（/）
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可以接受 (      不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（  /  ）厂界最远（  /  ）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（0.015）t/a
	NOx:（0.135）t/a
	颗粒物:（2.2118）t/a
	VOCs:（0.24）t/a

	注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（   ）” 为内容填写项


废气污染防治措施及其可行性论证

本项目投产运营后，制粉工序产生的废气主要有：投料产尘；生焦烘干废气；破碎、吨袋包装、磨粉、整形产尘；拆包上料产尘、料仓储存产尘；产品包装产尘。造粒工序产生的废气主要有：拆包上料产尘；包覆造粒废气；沥青破碎、解聚打散、产品包装产尘；料仓储存、混料工序产尘。食堂会产生食堂油烟。

粉尘污染防治措施可行性

（1）滤芯除尘器
本项目各物料仓、混料工序采用滤芯除尘。滤芯除尘器工作原理：滤芯除尘器由上箱体、灰斗、梯子平台、支架、脉冲清灰和排灰装置六部分组成，在系统主风机的作用下，含尘气体从滤芯除尘器下部的进风口进入滤芯除尘器底部的气箱内进行含尘气体的预处理，然后从底部进入到上箱体的各除尘室内；粉尘吸附在滤芯的外表面上，过滤后的干净气体透过滤筒进入上箱体的净气腔并汇集至出风口排出。随着过滤工况持续，积聚在滤筒外表面上的粉尘将越积越多，阻力越来越大，达到设定值时（也可时间设定），脉冲阀打开压缩空气直接喷入滤芯中心，对滤芯进行顺序脉冲清灰，使滤芯外壁尘块层被崩溃跌落，有效使粉尘进入灰斗，完成了清灰再生功能，使其恢复低阻运行。滤芯除尘器是一种高效除尘设备，除尘效率可达到95%以上。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目采用的滤芯除尘属于废气污染治理可行技术。因此，本项目各物料仓、混料工序采用滤芯除尘措施技术上可行。

（2）布袋除尘器
本项目破碎、吨袋包装、磨粉、整形、产品包装、沥青破碎、解聚打散等工序采用布袋除尘器进行处理。
脉冲式袋式除尘器工作原理：含尘气体由灰斗（或下部宽敞开式法兰）进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，灰尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，时间继电器（或微差压控制器）输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓）内，粉尘由卸灰阀排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。

脉冲式袋式除尘器正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后，清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号，随着脉冲阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区，所以上述过程是逐箱进行的，一个箱区在清灰时，其余箱区仍在正常工作，保证了设备的连续正常运转。之所以能处理高浓度粉尘，关键在于这种强清灰所需清灰时间极短(喷吹一次只需0.1～0.2s)。脉冲式袋式除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点，清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定可靠，经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收，脉冲式袋式除尘器除尘效率可达到99%以上。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目采用的布袋除尘属于废气污染治理可行技术。因此，本项目破碎、吨袋包装、磨粉、整形、产品包装、沥青破碎、解聚打散等工序采用布袋除尘措施技术上可行。同时根据前文源强核算结果，经布袋除尘器处理后，颗粒物均能做到达标排放。

（3）收集措施可行性分析
①包装工序产尘收集可行性分析
本项目包装工序核心产尘节点集中在物料从出料管下落、灌入吨袋的过程中，物料高速流动会裹挟空气形成扬尘，是粉尘扩散的核心源头。本项采用在出料管外部套装环形吸尘罩的收集方式，通过负压抽吸控制粉尘扩散，同时吨袋扎紧出料口。采取此方式可精准贴合产尘源头，适配管式出料、吨袋盛装的作业模式。同时，方案搭配吨袋扎紧出料口的密封措施，可从物料收纳端形成封闭空间，与出料管环形吸尘形成“源头抽吸+末端密封”的双重防护，该收集方式收集效率较高，通常在90%以上，可有效减少粉尘无组织排放，措施可行。

②投料、拆包上料产尘收集可行性分析
本项目投料、拆包上料工序采用人工将包装袋底部拆开后下料，低落差投放到料仓中，投放时吨袋底部与料仓投料口静紧密贴合，同时料仓处于负压状态，可以大幅减少扬尘产生，同时产生的少量扬尘被负压收集，此工序为业内吨包上料的通用做法，通过低落差投料+料仓负压收集，可以抑制扬尘产生，收集效率较高，通常在90%以上，可有效减少粉尘无组织排放，措施可行。

③磨粉、整形、破碎工序密闭收集可行性分析
项目磨粉、整形、破碎工序全部采用全密闭成套设备，加工环节无敞开作业面。设备进料、出料端口加装柔性密封结构，机体拼接缝隙配置密封胶条，设备运行期间整体形成封闭空间，加工产生的粉尘被约束于密闭腔体内部，不存在粉尘向外扩散的通道，工况稳定下可不考虑无组织粉尘逸散核算。企业应做好设备的定期检修，确保密闭工况生产，减少非正常运行导致的无组织排放。
烘干废气污染防治措施可行性

项目烘干工序采用天然气，天然气本身属于清洁能源，燃烧尾气能做到达标排放。
烘干过程中产生的粉尘经其自带的袋式除尘器处理后通过23m高排气筒排放，属于《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中规定的废气污染治理可行技术。因此，本项目烘干废气采用该除尘措施技术上可行。

造粒废气污染防治措施可行性

包覆造粒工序产生的废气来自于釜内加热的粉体材料（成品）、沥青所产生的废气。

（1）废气污染物成分及性质

本项目造粒废气污染物沥青烟、苯并[a]芘、NMHC。沥青烟是一种复杂的气溶胶，主要由气、液两相组成，气相是多种有机气体的混合物，液相是微粒状的挥发冷凝物，粒径多在0.1～1.0μm之间。沥青烟以烃类混合物为主要成份，多为多环芳烃类物质，其中以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物质。苯并[a]芘（Benzo[a]pyrene，英文表示BaP）是一种五环多环芳香烃，为黄色针状结晶体，分子式为C20H12，熔点177~180℃，沸点495℃，不溶于水，易溶于苯、乙醚、氯仿、丙酮等有机溶剂，其分子结构见下图。
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苯并[a]芘的分子结构示意图

（2）废气污染防治设施工作原理

本项目造粒废气采用两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭吸附装置处理达标后通过23m高排气筒排放。造粒废气经尾气冷却接收罐初步冷却，再经管道进入两级水喷淋塔，烟气进一步降温至30~40℃，沥青烟、苯并芘不溶于水，不考虑喷淋的溶解去除效应，但造粒烟气中沥青烟、苯并芘通常以气溶胶颗粒形态存在，水喷淋依靠水雾物理捕集、润湿团聚可带走部分气溶胶颗粒，沥青烟、苯并[a]芘部分被去除，焦油经降温析出形成液滴，烟气从进气口进入电捕焦油器配气板塔体下部，经气流分布器均匀分布后，向上经过中部工作区——也就是高压静电场区，在高压电的作用下，负极电晕丝和正极电捕器筒体之间形成很强的高压静电场，可使周围的气体介质被电离，形成正离子和电子，与沥青烟、苯并[a]芘等碰撞后，使其带上不同的电荷，荷电后的沥青烟、苯并[a]芘等物质在该区段高压静电场库仑力作用下，向阳极方向运动，移动至阳极筒壁，被阳极沉淀极捕收后，收集凝聚成液滴，在自身重力的作用下，顺壁下流至筒体底部，排出收集。废气再进入活性炭吸附装置，废气中的苯并[a]芘、VOCs等污染物被活性炭吸附净化装置吸附，处理后达标后的废气通过23m高排气筒排放。

①两级水喷淋

包覆造粒尾气温度较高，烟气中的沥青烟处于气态，在电捕中的捕集效率不高，因此，先经过两级水喷淋对废气进一步降温，使焦油经降温析出形成液滴，同时使部分沥青烟、苯并[a]芘进入水中。水喷淋塔塔体由钢板焊接组成，设有喷淋降温层、气水分离层，喷淋降温层设置3层螺旋雾化喷淋。塔内喷嘴采用不锈钢材质，喷嘴内有一带螺旋沟的芯子，水通过沟槽时产生旋转力，水接近缩口时，旋转力逐渐增加，形成中空锥状水伞，水再与空气冲撞分散成雾状水滴，这种喷嘴的特点是水幕的屏蔽力强，边界丰满度高，喷出的水流对周围的气体影响剧烈，因而容易与气体混合，在较低水压下，喷出的水滴直径比较细，喷射角度也较大，覆盖性强，即使循环水中有一定浓度的浮物，也不会造成喷嘴堵塞。另外在降温塔的出口加温度检测装置，实时对喷淋降温塔出口烟气温度检测远传，便于系统集中控制，也可人工检测，方便记录。

②电捕焦油器

A.工艺原理

电捕焦油器的工作原理：当含焦油雾滴等杂质的废气通过该电场时，吸附了负离子和电子的杂质在电场库伦力的作用下，移动到沉淀极后释放出所带电荷，并吸附于沉淀极上，从而达到净化气体的目的。电晕极接高压直流电源负极、沉淀极接其正极，当含有沥青烟、苯并[a]芘等污染物的混合气体从塔内流过时，其介质在高压静电场的作用下带上负电荷，被正电极吸附于沉淀极上，然后靠自身重力作用沿沉淀极自由落入下筒体，由排污孔排出。

由于电捕焦油器仅能去除烟气中的焦油等污染物，对烟气中的VOCs难以达到较好的治理效率，故企业拟在电捕焦油器后增加活性炭吸附装置，以达到去除烟气中VOCs的目的。

B.工艺系统、结构与组成

电捕法是基于高压静电场的物理原理而设计的。烟气经预处理降温后从进气口进入电捕焦油器配气板塔体下部，经气流分布器分配向上流入中部沉淀极区段（电场工作区），带负电的沥青烟、苯并[a]芘等混合物在高压电场作用下驱向带正电的沉淀极，这些离子、介质微粒被捕集后聚集为液态流动状，靠自重顺极板流下，再从电捕焦油器底部排出孔汇积排出，从而达到去除废气中沥青烟、苯并[a]芘的目的。

电捕焦油器包括上筒体、下筒体和其间设置的沉淀极。上筒体上方设置的瓷瓶箱、高压绝缘子和筒内设置的阻气罩，上悬伞与下悬伞之间设置的电晕极，下筒体中设置的进气管，所述的瓷瓶箱为单层筒状罩，其箱盖上设有进气孔和气管，该气管与设置在上筒体上的风机联接。高压绝缘子采用防重污型双伞悬式瓷瓶，用负压保护高压绝缘子不污染。在下悬伞支撑上方的沉淀极极板上设计有燕尾分流槽。进气管上设计有向下筒体四周分流的进气分布器，解决了每层气体密度分布问题。
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电捕焦油器结构组成图

C.工艺技术特点

a.该系统具有捕焦油效率高（净化效率≥95%）、阻力损失小、气体处理量大，且回收物易处理；

b.壳体设计的密封、防雨、无死角或灰尘积聚区；

c.电捕焦油器的下部装有人孔，以便对电极悬吊系统进行检修。

d.高压部分完全封闭隔离，可有效避免发生高压触电事故。所有平台设护栏和护沿。设备支撑件的底座已考虑到地震力加速度对它的作用。

e.为了避免烟气短路，灰斗内装有均风板，灰斗斜壁与水平面的夹角不小于45°，可保证焦油自由流动。

f.电捕焦油器用电源适应各种工况，能避免二次扬尘的影响，能使电场充分电晕。当电场中的粉尘等或浓度增加、流速加快，从而使电场获得更多电能的电晕效果，所以沉积净化效果非常明显。

g.能长期保持沉积效率，能承受瞬时及稳定短路。当电场因某种原因产生放电时，由于电捕焦油器用电源输出的电流稳定，电场中的电流不会增大，而电网输入电流却大大减少，使得放电通道自行消失，不过渡到弧光放电，而且保护了电晕线和阳极板，同时还确保了电源设备安全。

h.线路结构简练易于操作：因电路采用联模块化的设计，调试操作非常方便。

j.重量轻、体积小，特别是电源的直流高压发生器体积小，重量轻。在一些无防爆要求的场所，高压发生器可直接装在电场本体顶部，可省去高压电缆和专用房间。

③活性炭吸附原理

活性炭是一种非常优良的吸附剂，是以含炭量较高的物质如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。由于活性炭具有很大的比表面积，而且炭粒中还有更细小的孔-毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力，所以能与气体（杂质）充分接触，当这些气体（杂质）碰到毛细管就被吸附，起到净化作用。

（3）废气污染防治措施可行性

本项目拟采用组合处理方法处理造粒废气，采用水喷淋法对废气中的沥青烟、苯并[a]芘进行预处理。同时，在此基础上采用电捕焦油器进一步处理沥青烟、苯并[a]芘，通过两级活性炭吸附装置处理废气中的VOCs。具体工艺组合为：废气经两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭吸附装置处理达标后通过23m高排气筒排放。

各有机废气处理设备污染物去除率见下表。

各废气处理设备污染去除率一览表

	处理措施去除效率

污染物
	两级水喷淋
	电捕焦油器
	活性炭吸附装置
	综合处理效率

	沥青烟
	15%
	95%
	/
	≥95%

	苯并[a]芘
	15%
	95%
	/
	≥95%

	VOCs
	/
	/
	60%
	≥60%


电捕焦油器+活性炭吸附属于《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中规定的废气污染治理可行技术。因此，本项目造粒反应釜废气采用上述处理措施技术上可行。同时，根据工程分析，经处理后的造粒废气中的沥青烟、苯并[a]芘能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值；NMHC能满足湖南省地标《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1中“其他行业”限值要求。

排气筒高度的合理性

根据GB16297-1996中7.1要求：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。过调查，项目周边最高建筑物低于18m，本项目DA001、DA003、DA004排气筒设置高度均为23m高，无需严格50%执行，项目排气筒设置合理。

综上可知，本项目采取的废气污染防治措施可行。

环境监测计划

本环评根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119—2020)及《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）等要求提出本项目废气监测计划，具体见下表。

 废气监测工作计划

	污染类型
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	有组织废气
	DA001
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），表2二级排放标准限值

	
	DA002
	颗粒物
	1次/半年
	《湖南省工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（湘环发【2020】6号）

	
	
	SO2
	1次/半年
	

	
	
	NOX
	1次/半年
	

	
	DA003
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），表2二级排放标准限值

	
	DA004
	沥青烟
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），表2二级排放标准限值

	
	
	苯并[a]芘
	1次/年
	

	
	
	NMHC
	1次/年
	《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1中“其他行业”

	无组织废气
	厂界
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），表2无组织排放监控浓度限值

	
	
	苯并[a]芘
	1次/年
	

	
	
	氮氧化物
	1次/年
	

	
	
	二氧化硫
	1次/年
	

	
	
	沥青烟
	1次/年
	

	
	厂区内厂房外
	NMHC
	1次/年
	《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2


大气环境影响评价结论与建议

项目基本情况

湖南烁金新材料科技有限公司拟投资5000万元，在岳阳县高新技术产业开发区建材片区建工路2号，租赁湖南天乐环保建材有限公司现有厂房（租赁合同见附件4），拟建设“年产4万吨电池负极材料前驱体项目”（以下简称为“本项目”）。项目属于来料加工，为中科星城石墨有限公司等企业提供多工序加工服务（包括制粉、造粒等）。项目建成后，可年产4万吨电池负极材料前驱体。
污染防治措施及可行性

本项目各物料仓、混料工序采用滤芯除尘，根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目采用的滤芯除尘属于废气污染治理可行技术，措施技术上可行。

项目破碎、吨袋包装、磨粉、整形、产品包装、沥青破碎、解聚打散等工序采用布袋除尘。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目采用的布袋除尘属于废气污染治理可行技术。同时根据前文源强核算结果，经布袋除尘器处理后，颗粒物均能做到达标排放，措施技术上可行。

项目烘干工序采用天然气，天然气本身属于清洁能源，燃烧尾气能做到达标排放。烘干过程中产生的粉尘经其自带的袋式除尘器处理后通过23m高排气筒排放，属于《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中规定的废气污染治理可行技术。因此，本项目烘干废气采用该除尘措施技术上可行。

项目拟采用组合处理方法处理造粒废气，采用水喷淋法对废气中的沥青烟、苯并[a]芘进行预处理。同时，在此基础上采用电捕焦油器进一步处理沥青烟、苯并[a]芘，通过两级活性炭吸附装置处理废气中的VOCs。具体工艺组合为：废气经两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭吸附装置处理达标后通过23m高排气筒排放。电捕焦油器+活性炭吸附属于《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中规定的废气污染治理可行技术。因此，本项目造粒反应釜废气采用上述处理措施技术上可行。同时，根据工程分析，经处理后的造粒废气中的沥青烟、苯并[a]芘能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），表2二级排放标准限值；NMHC能满足湖南省地标《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1中“其他行业”限值要求。

大气环境防护距离

根据估算模型AERSCREEN估算结果，本项目废气污染物最大地面空气质量浓度占标率Pmax=6.08%＜100%。可知，废气污染物最大地面空气质量浓度无超标点，本项目无需设置大气环境防护距离。

大气环境影响评价结论

综上所述，本项目在大气污染防治方面采用的各项环保设施合理、可靠、有效，各项污染物经治理后可以达标排放，总体上对区域大气环境影响较小，建设单位在落实本评价提出的各项污染物防治措施的前提下，其产生的大气环境影响可以接受。
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