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岳县环评﹝2026﹞11号

岳阳市生态环境局
关于年产2万吨复合肥料、3万吨掺混肥料生产线建设项目环境影响报告表的批复

湖南鑫澳兴农业科技有限公司：
你公司（地址：岳阳县高新技术产业开发区洪山洞片区，法定代表人：米良军，统一社会信用代码91430621MAELW3DX7G）提交的《年产2万吨复合肥料、3万吨掺混肥料生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关附件收悉。根据报告表、专家评审意见，结合岳阳市岳阳县生态环境事务中心关于《湖南鑫澳兴农业科技有限公司年产2万吨复合肥料、3万吨掺混肥料生产线建设项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2026〕9号），经研究，本项目符合国家产业政策和生态环境分区管控及相关规划要求，我局原则同意你公司《报告表》中所列建设内容及其环境影响评价结论和生态环境保护对策措施。批复如下：
1、 你公司投资的年产2万吨复合肥料、3万吨掺混肥料生产线建设项目位于岳阳县高新技术产业开发区洪山洞片区，拟投资22000万元（环保投资58万元），占地面积：13554.15平方米。项目复合肥生产工艺流程为：以尿素、氯化铵、磷酸一铵、硫酸钾、碳酸氢铵、氯化钾、膨润土等为原料，经自动配料机配料、搅拌、粉碎、造粒、烘干、冷却、包膜、筛分、包装入库等工序生产复合肥，年生产规模为2万吨；掺混肥料生产工艺流程为：根据掺混肥料不同配方的需求，将滚筒造粒好的颗粒氮肥、颗粒磷肥、颗粒钾肥和颗粒填料进行搅拌均匀混合，然后封包入库，年生产规模为3万吨。本项目所需有机肥料全部外购成品，自身不发酵；造粒、烘干等工序依靠湖南金力泰新材料科技有限公司的余热供热，供热不稳定时启用备用热风炉供热（燃料为轻质柴油）。
二、在工程建设和运营过程中，你公司须全面落实《报告表》中提出的各项生态环境保护和风险防范措施，着重落实以下要求：
1.落实施工期间各项污染防治措施。施工场地设置硬质围挡、覆盖、洒水抑尘、冲洗车辆等有效防尘措施；装卸物料采取密封或者喷淋等方式防治扬尘污染。施工废水经沉淀处理后回用于抑尘用水，施工期产生的生活废水通过租用场地化粪池收集处理后，排入岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂进一步处理。合理安排高噪声设备的作业时间，在夜间和午休时间禁止高噪声设备的施工作业，设置围挡，利用厂区围挡隔声等措施减少噪声对环境影响。
2.落实大气污染防治措施。复合肥料和掺混肥料共用一套生产设备，不同时生产，产生的废气均通过同一套“旋风除尘器＋布袋除尘＋喷淋”三级处理后，通过1根15m高的排气筒（DA001）外排，其中颗粒物、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求，氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值要求。项目备用热风炉燃料为轻质柴油（0#），产生的废气通过15m高的排气筒（DA002）外排，排放的废气污染物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中暂未制定行业排放标准的工业炉窑排放标准（颗粒物：30mg/m3，二氧化物：200mg/m3，氮氧化物：300mg/m3）。
项目采取加强管理、提高废气收集效率等措施减少无组织废气对周边环境的影响，其中厂界颗粒物、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建排放限值要求。
3.落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，设计、建设、完善给排水系统。废气处理设施喷淋废水经沉淀后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理满足园区污水处理厂进水水质标准后，通过园区的管网排入岳阳高新技术产业园区长湖片污水处理厂进一步处理。
4.落实噪声污染防治措施。合理布局、选用低噪声设备；对噪声设备采取隔声、减振等措施；加强对设备的维护和保养；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
5.落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。废气除尘系统收集的粉尘、喷淋沉淀池沉渣收集后回用于生产；生活垃圾交由环卫部门处理；废编织袋统一收集后外销；废含油抹布及手套、废油及包装桶等放至危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理。
6.落实环境风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。
三、本项目污染物年排放总量控制指标为：颗粒物≤16.93t、二氧化硫≤0.07t、氮氧化物≤0.54t。
四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。
五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。建成后，实际排污前需按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关要求办理排污许可手续，并及时开展建设项目竣工环境保护自主验收工作。运营期应严格按证排污并公开相关信息。
六、你公司应在收到本批复后七个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队，日常环境监管由岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队具体负责。
[bookmark: _GoBack]你公司如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议；或者六个月内向岳阳市君山区人民法院依法提起行政诉讼。
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