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岳县环评〔2026〕12号

岳阳市生态环境局
关于年产4万吨电池负极材料前驱体项目生态环境影响报告表的批复

湖南烁金新材料科技有限公司：
你公司（地址：岳阳县高新技术产业开发区建材片区建工路2号，法定代表人：周慧初，统一社会信用代码91430682MADWNL3G21）提交的《年产4万吨电池负极材料前驱体项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关附件收悉。根据报告表、专家评审意见，结合岳阳市岳阳县生态环境事务中心关于《湖南烁金新材料科技有限公司年产4万吨电池负极材料前驱体项目生态环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2026〕12号），经研究，本项目符合国家产业政策和生态环境分区管控及相关规划要求，我局原则同意你公司《报告表》中所列建设内容及其环境影响评价结论和生态环境保护对策措施。批复如下：
1、 你公司年产4万吨电池负极材料前驱体项目位于岳阳县高新技术产业开发区建材片区建工路2号，拟投资5000万元（环保投资121万元），项目系租赁湖南天乐环保建材有限公司现有厂房，占地面积约8000m2。拟建设磨粉及整形生产线6条（其中辊压磨生产线4条，机械磨生产线2条）、造粒生产线2条以及配套建设的破碎、烘干、解聚打散、混料等设备，综合年产能为4万吨。生焦制粉生产工艺流程为：以生焦为原料，经破碎、烘干、机械磨粉、整形、产品包装等工序生产粉料（年产9110吨，其中6000吨用于包覆造粒，3110吨由来料方回购），烘干工序以天然气为燃料；煅后焦制粉生产工艺流程为：以煅后焦为原料，经破碎、辊压磨粉、整形、产品包装等工序生产粉料（年产17576吨，其中12000吨用于包覆造粒，5576吨由来料方回购）；造粒生产工艺流程为：以沥青、粉体（生焦粉体、煅后焦粉体）为原料，经破碎、造粒（电加热）、解聚打散、包装等工序生产电池负极材料前驱体（年产19931吨）。整形工序产生的尾料作为产品由来料方回购，化验室仅涉及粒度、密度等测试，不涉及化学实验。
二、在工程建设和运营过程中，你公司须全面落实《报告表》中提出的各项生态环境保护对策和污染治理与风险防范措施，着重落实以下要求：
[bookmark: _GoBack]1.落实大气污染防治措施。制粉生产线中的破碎、磨粉产线一和二（均包括整形、产品包装工序）、吨袋包装（生焦制粉）、沥青破碎等工序产生的粉尘经密闭或集气收集后进入袋式除尘器处理后，通过23米高排气筒（DA001）排放，其中制粉破碎、磨粉、整形和沥青破碎工序采用密闭收集，吨袋包装和产品包装采用集气收集；生焦烘干工序产生的工艺粉尘经袋式除尘器处理后，与燃烧废气一并通过23米高排气筒（DA002）排放；造粒生产线解聚打散和包装粉尘经袋式除尘器处理后，通过23米高排气筒（DA003）排放，其中解聚打散采用密闭收集，包装工序采用集气收集；高温造粒废气采用“尾气冷却接收罐冷却+两级水喷淋+电捕焦油器+两级活性炭吸附”组合工艺处理后，通过23米高排气筒（DA004）排放；磨粉产线三、四、五、六（均包括整形、产品包装工序）产生的粉尘经密闭或集气收集后进入袋式除尘器处理后，通过23米高排气筒（DA005）排放，其中磨粉、整形工序采用密闭收集，产品包装采用集气收集。
项目有组织排放的DA001、DA003和DA005中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值；DA002中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《湖南省工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）中限值要求；DA004中沥青烟、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值，NMHC执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1中“其他行业”排放限值。厂区内无组织排放挥发性有机物执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2排放限值；厂界无组织排放的污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。
2.落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，设计、建设、完善给排水系统。生活废水采用隔油+化粪池预处理方式，造粒废气喷淋废水采用隔油+絮凝沉淀方式预处理，初期雨水采用沉淀预处理方式，预处理后的废水与冷却水塔排水一起达岳阳高新技术产业园区长湖片区污水处理厂接纳标准后，排入园区污水处理厂进一步处理。
3.落实噪声污染防治措施。合理布局、选用低噪声设备；对噪声设备采取隔声、减振等措施；加强对设备的维护和保养；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
4.落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。废包装袋、废布袋、废滤芯收集暂存后交由物资公司回收利用；布袋除尘器收尘、扫地除尘机收尘等一般固废收集暂存后外售综合利用；废焦油、搅拌釜残渣和冷凝罐残渣、废活性炭、喷淋废水处理产生的浮渣及污泥、废润滑油等危险废物，按类分区暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。
5.落实地下水、土壤污染防治措施。严格落实分区防渗、渗漏检查和危险废物管理，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，将造粒生产区、危废暂存间、污水处理设施和初期雨水池等划为重点防渗区，一般固废间划为一般防渗区，其余区域采取简单防渗。
6.落实环境风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。
三、本项目污染物年排放总量控制指标为：挥发性有机物≤0.24t、颗粒物≤2.22t、二氧化硫≤0.02t、氮氧化物≤0.15t、化学需氧量≤0.65t、氨氮≤0.08t。
四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。
五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。建成后实际排污前，需按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关要求办理排污许可手续，并及时开展建设项目竣工环境保护自主验收工作。运营期应严格按证排污并公开相关信息。
六、你公司应在收到本批复后七个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队，日常环境监管由岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队具体负责。
你公司如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议；或者六个月内向岳阳市君山区人民法院依法提起行政诉讼。
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